====================================================================

     RP-GL/2	プリンタドライバ    Version 1.37

			'13. 06. 14

====================================================================

＜ 初めに＞

この度は本製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
このファイルには、Windows XP/Server2003/Vista/Server2008/7/8用
RP-GL/2ドライバを使用する上での注意点が記載されています。
ご使用の前に必ずお読みください。

------------------------------------------------------------------------
ユーザー使用許諾契約書

上記ソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）をご使用になる前に、以
下の契約条件をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご使用になられた
時点で、お客様が以下の契約条件に同意して、お客様と弊社との間で契約が成立
したものとさせていただきます。

１）弊社は、お客様に対し、本ソフトウェアの日本国内における譲渡不能の非独
占的使用権を、本契約条件に基づき許諾します。本契約条件により許諾される以
外は、お客様にはいかなる権利も発生しません。また、本ソフトウェア及びその
全ての複製物に関する権利は、弊社及び弊社へのライセンス許諾者に帰属します。

２）お客様は、今回お買い上げいただいた製品を利用する限りにおいて、本ソフ
トウェアを１台のコンピュータにインストールして使用することができます。

３）お客様は、本ソフトウェアの全部または一部を、再使用許諾、譲渡、頒布、
貸与、その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。

４）お客様は、本ソフトウェアの全部または一部を、複製、修正、改変、リバー
ス・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできませ
ん。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。

５）弊社は、本ソフトウェアをお客様がご購入された日から６ヶ月間に限り、本
ソフトウェアの記録媒体に物理的な欠陥がないことを保証します。

６）前項に定める場合を除き、弊社、弊社ヘのライセンス許諾者および販売店は、
本ソフトウェアがお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用で
あること、または本ソフトウェアにバグがないこと、その他本ソフトウェアに関
していかなる保証もいたしません。

７）弊社、弊社へのライセンス許諾者および販売店は、本ソフトウェアの使用に
付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかな
る場合においても一切の責任を負いません。

８）弊社、弊社へのライセンス許諾者および販売店は、本ソフトウェアの使用に
起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争について一切責
任を負いません。

９）お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなし
に、一部または全部を問わず、本ソフトウェアを、直接または間接に輸出しては
なりません。また、お客様は、該当する輸出入関連法規を遵守するものとします。

１０）お客様は、本ソフトウェア及びその全ての複製物を破棄することにより、
本ソフトウェアの使用権を終了させることができます。

１１）お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、弊社はお客様の使用権
を終了させることができるものとします。この場合、お客様は本ソフトウェア及
びその全ての複製物を破棄するものとします。

１２）本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本
契約の他の部分に影響を与えません。

１３）本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するもの
とします。
------------------------------------------------------------------------


＜対応機種＞
　　　　A2 Printer TG2

＜使用環境＞
  このドライバは Pentium 133MHz以上のIntelプロセッサ及びその互換プロセッサ
  を搭載したPC/AT互換機、または 一部のNEC PC-9800シリーズ上で動作する、下記
  Microsoft社の推奨するソフトウェア環境下で使用できます。

    Windows XP Professional/Windows XP Home Edition 日本語版
    （以下、「Windows XP」と略記）

    Windows Server 2003 Standard Edition
    /Windows Server 2003 Enterprise Edition(*1)
    /Windows Server 2003 Web Edition 日本語版
    （以下、「Windows Server2003」と略記）

    Windows Vista Ultimate/Windows Vista Enterprise/Windows Vista Business
    /Windows Vista Home Premium/Windows Vista Home Basic 日本語版
    （以下、｢Windows Vista｣と略記）

    Windows Server 2008 Standard Edition
    /Windows Server 2008 Enterprise Edition 日本語版(32bit)
    （以下、「Windows Server2008」と略記）

    Windows 7 Home Premium/Windows 7 Professional/Windows 7 Enterprise
    /Windows 7 Ultimate 日本語版(32bit)
    （以下、｢Windows 7｣と略記）

    Windows 8 /8 Pro/8 Enterprise 日本語版(32bit)
    （以下、「Windows 8」と略記）

　*1　クラスタ構成はサポート外です。

  64bitOSでは動作しませんのでご注意ください。
  なおMIPS Rシリーズ,Alpha,PowerPC環境では動作しませんのでご注意ください。


＜RP-GL/2プリンタドライバ・インストール方法＞
  以下の手順に従って本製品のインストール作業を行ってください。
  詳細は同梱されているRP-GL/2編使用説明書をお読みください。

      ●インストール前に
      ・プリンタドライバのインストールを行う場合、Windowsを起動し、
	Administratorsのメンバーとしてログオンしてください。

      ・本プリンタドライバをインストールする際、デジタル署名の確認画面が
	表示される場合がありますが機能上問題はありません。[はい]を選択し
	てインストールを継続してください。

  以下の手順に従って本製品のインストール作業を行ってください。
      ●プリンタドライバがCD-ROMで供給されている場合
	CD-ROM挿入後、自動実行される画面に案内される手順に従い、インスト
	ールを行ってください。

      ●「プリンタの追加」ウィザードからインストールする場合
        共有設定でインストールされる場合などは、OSが用意する下記方法で
        インストールしてください。
        −１ プリンタフォルダ内の「プリンタの追加」を選択してください。
             選択したら「次へ｣を押してください。

        −２ プリンタウィザードのガイダンスにしたがって、プリンタの管理
             方法を選択してください。選択したら「次へ｣を押してください。
             「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイプリンタを
	　　 自動的に検出してインストールする」のチェックをオフにするか、
	　　 プリンタと接続していない状態にして、この先の手順を行って
	　　 ください。

        −３ プリンタを接続するポートを選択してください。
             選択したら「次へ｣を押してください。

        −４ 製造元およびモデルのウィザードで「ディスク使用」を押してく
             ださい。

        −５ プリンタドライバの情報ファイル(*.inf)が置かれているパスを
	     指定してください。
　　　     　 <プリンタドライバがCD-ROMで供給されている場合>
		CD-ROMドライブにCD-ROMを挿入し、
		”(CD-ROMドライブ名):\DRIVERS\RPGL2\WIN2K_XP\DISK1”
		（ex.”D:\DRIVERS\RPGL2\WIN2K_XP\DISK1”）
		とパスを入力して「OK」を選択して下さい。
             <プリンタドライバファイルがハードディスク内にある場合>
		該当するプリンタドライバの「Disk1」のパスを指定してくだ
		さい。

        −６ ｢A2 Printer TG2 RP-GL/2｣ を選択し、「次へ｣を押してください。

        −７ 必要に応じ、任意のプリンタ名を指定してください。また、イン
	     ストールしたプリンタを通常使うプリンタとする場合は下の選択
	     肢の「はい」をチェックしてください。指定したら「次へ｣を押し
	     てください。

        −８ インストールしたプリンタをネットワーク上の他のユーザーと
	     共有する場合は共有設定をしてください。選択したら「次へ｣を
	     押してください。

        −９ 動作確認の為にテストページを印刷してみてください。選択肢の
	     「はい(推奨)」を選び、「完了」を押せばインストール終了です。

＜RP-GL/2プリンタードライバー・更新手順＞    
      ●古いバージョンから新しいバージョンのプリンタードライバーに更新す
        るためには、以下のインストール手順に従ってください。    
    
        * 更新する前に確実にすべてのアプリケーションを終了させてください。

        −１. [スタート]メニュー又はコントロールパネルから「プリンタ」フ
              ォルダー（又は「プリンタとFAX」また[デバイスとプリンター]）
              を開きます。    

        −２. 更新するプリンターのプロパティを開きます。    

        −３.「詳細設定」タブ >「新しいドライバ(W)...」ボタンを選択し、
             「次へ」を押下します。    

        −４.「ディスク使用」を選択後、プリンタードライバーINFファイルを
              含むフォルダーを参照してください。    

        −５.「OK」を選択し、プリンターモデルを選択。「次へ」を選択します。

        −６. インストールが終了したら、「終了」をクリックします。

        −７.「OK」を押下して、プリンタープロパティのダイアログボックスを
              閉じます。

        −８. 上記の後にログオフ/ログオン、またはPCの再起動を実施することで
              更新が完了します。

        上記の作業が完了した後、新しいバージョンのプリンタードライバーが
        ご使用可能です。

＜RP-GL/2プリンタードライバー・アンインストール手順＞
      ●古いバージョンから新しいバージョンのプリンタードライバーに更新する
        ためには、以下のインストール手順に従ってください。

        * アンインストールの前に、確実にすべてのアプリケーションを
          終了させてください。

        −１. [スタート]メニュー又はコントロールパネルから「プリンタ」フ
              ォルダー（又は「プリンタとFAX」また[デバイスとプリンター]）
              を開きます。

        −２. アンインストールしたいプリンターを選択します。

        −３. [削除]キーを押下します。
        ※Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows 8の場合は、
          [デバイスとプリンター]フォルダーが表示されたら、
          削除するプリンターアイコンを選択して右クリックし、
          [デバイスの削除] をクリックします。
          なお、Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows 8で、
          複数のドライバーが 1 つのプリンターアイコンにまとまっている場合
          には、[印刷キューの削除] − [削除するドライバーのキュー名] を
          クリックします。

        −４. ファイルメニューからサーバーのプロパティを開き、
              ドライバタブを開きます。
        ※Windows VistaやWindows Server 2008では、[管理者として実行] から
          [サーバーのプロパティ] を開いてください。

        −５. アンインストールしたいプリンタードライバーを選択します。
        ※Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows 8の場合で、
          [ドライバー設定の変更] ボタンが表示されている際は、
          このボタンをクリックしてから、上記の手順を行ってください。

        −６. [削除]キーを押下します。

＜注意事項＞
      ●RP-GL/2ドライバでバージョンの異なるドライバの混在はできません。
　　　　すでに古いバージョンのRP-GL/2ドライバがインストールされている場合
　　　　は、古いバージョンのRP-GL/2ドライバを削除し、Windowsの再起動を行
　　　　ってからインストールを行ってください。

      ●インストール作業終了後、プリンタドライバ設定画面が正常と思われない
	場合は、一度インストールされたドライバを削除しWindowsの再起動の後、
	再度ドライバのインストール作業を行ってください。

　　　●プリンタドライバインストール時に、新しいドライバに置き換えるかウィ
	ザードがたずねてくる時があります。この場合は一旦インストールを
　　　　キャンセルしたあとシステムを再起動してから再度インストールを行なっ
	てください。２、３度繰り返して当現象が発生する場合は無視してインス
	トールを続けてください。

　＜プリンタドライバ双方向通信機能使用上の制限／注意事項＞
　　　●設定上の注意事項
　　　・プリンタプロパティのポートタブで、「双方向サポートを有効にする」を
	チェックしておかないと双方向通信不可となります。

　　　・プリンタドライバのインストールが終了したあと、２、３分の間システム
	の応答がないような状態が続くことがありますが、これは双方向通信
　　　　モジュールの設定を行っているためで特に問題はありません。

　　　・ＰＣやアプリケーションの動作によっては、ドライバがプリンタからの
　　　　応答情報を処理できず、双方向機能が成立しない場合があります。
　　　　この場合、必ずオプション構成画面でプリンタのオプション構成を設定
　　　　してください。

　　　・Windows Server2003ではログイン権限によって双方向通信できない場合が
	ありますのでご注意下さい。

　　　・Bluetoothを使用した印刷環境において、双方向通信に失敗することがあり
	ます。その場合、印刷の多くに支障はありませんが、最適な環境での印刷
	を行うため、オプション構成画面でプリンタのオプション構成を設定して
	ください。

＜RP-GL/2プリンタドライバ各項目の説明＞
      ●各項目の内容および詳細については、ヘルプ画面またはマニュアルを
	ご覧ください。

＜RP-GL/2プリンタドライバ使用上の制限／注意事項＞
      ●本ドライバはCADアプリケーションでの使用を目的としております。
	したがってワードプロセッサー、表計算、フォトレタッチ、ドローイング
	系などのアプリケーションでのご使用については、動作保証をしかねます。
	CAD系以外のアプリケーションからの出力にはRPCSドライバまたは
	RPDLドライバをご使用ください。

      ●ハードクリップの変更がCADアプリケーションにより反映されない場合が
	あります。この場合は、一度アプリケーションを終了し、｢プリンタ｣
	ウィンドウでRP-GL/2ドライバを呼び出し、「編集」タブでハードクリッ
	プの変更を行ってください。

      ●｢図面サイズ｣、｢用紙サイズ｣を指定したとき自動的に設定される変倍率は
	おおよその目安ですので、変倍した場合に用紙からはみ出したり、小さか
	った場合はドライバの変倍率の設定値を調節して印刷してください。

      ●アプリケーションとの整合の問題により、アプリケーション上でプリンタ
	プロパティを開くと、図面サイズや給紙トレイの設定値が初期値と異なる
	場合があります。
	その場合は目的となるサイズやトレイに変更し直してください。

      ●スプールデータ形式をEMFで印刷した場合、正常に印刷が出来ない場合が
	あります。この場合、下記設定で RAWデータ形式に切り替えて印刷する
	ことで大幅に改善されることがあります。
        但し、RAW データ形式の印刷では、アプリケーションの印刷処理からの
	開放が遅くなる傾向になります。
	＜プリンタのプロパティで設定する場合＞
           プリンタのプロパティの「詳細設定｣タブの「詳細な印刷機能を有効に
	   する」のチェックを外してください。
　　　　＜RP-GL/2プリンタドライバで設定する場合＞
           「初期設定」タブの「EMFスプールする」のチェックを外してください。
	プリンタのプロパティとプリンタドライバのどちらか一方を設定すること
	により、RAWデータ形式に切り替わります。
	EMFデータ形式で印刷するには、プリンタのプロパティとプリンタドライバ
	の両方でEMFデータ形式に設定されている必要があります。

      ●Windows 2000環境において、印刷のダイアログの「基本」タブからの部数
	設定が効かないアプリケーションがあります。そういうアプリケーション
	では「全般」タブにある部数設定を使用してください。

      ●共有接続されたプリンタ間で「印刷設定」、「標準の設定」は引き継が
        れない場合があります。その場合は、各PC毎に設定を行ってください。

      ●ドライバのオプション構成の設定を行う場合はプリンタフォルダ内の印刷
	設定にて設定を行ってください。アプリケーションから開いたドライバプ
	ロパティでのオプション構成の設定は印刷に反映されませんのでご注意く
	ださい。

      ●アプリケーションやデータによっては貼り付けしたデータが正常に印刷
	されない場合があります。
	弊社で確認している正常出力されない貼り付けデータの例
		1.WordやExcelで日本語フォントと英語フォントを混在して
		  作成されたデータを貼り付けた場合。
		2.WordやExcelの網掛けデータでかつ変倍して印刷した場合。
		3.Excelの罫線なしのセルデータを貼り付けた場合。
		4.Excelの網掛けパターンセルデータを貼り付けた場合。

      ●図面が欠けて印刷される場合は、「編集」タブの「位置移動」の設定で図
	面を移動させてください。それでも図面が欠ける場合は、上記の「位置移
	動」の設定に加え、｢基本｣タブの「変倍率」で縮小率を設定してください。

      ●Windowsの区切りページを使用すると正常に印刷されない場合があります。
	その場合には区切りページを使用しないでください。

      ●Network Monitor for Client のポートを使用しているとき､以下の画面から
	は正しくヘルプの印刷がおこなえないことがあります。
	　「プリンタ」ウィンドウ−「プリンタプロパティ」−「ポート」タブ
	　 −「ポートの構成」ダイアログで「ヘルプ」をクリック。

      ●Windows Terminal Service動作時の制限事項
　　　・ドライバ機能について
	Windows Terminal Service及びMetaFrame環境では一部の機能が使用でき
	なくなります。使用できない機能は半輝度としています。

　　　・印刷について
	サイズの大きい画像データなどのデータを印刷した際に、データ抜けが
	発生する場合があります。
	ご使用になる前にご確認の上、運用していただきますようお願いいた
	します。

　　　・「自動作成されるクライアントプリンタ」について
	「自動作成されるクライアントプリンタ」とは、サーバー側にクライアン
	トローカルプリンタの情報をコピーして作られる仮想クライアントローカ
	ルプリンタを使用して印刷する機能です。このとき、プリンタドライバの
	情報が正しく複製されない場合があります。ご使用になる前にご確認の上、
	運用していただきますようお願いいたします。
	また、クライアント側にて設定したオプション構成などの一部設定を引き
	継ぐことができません。
	サイズの大きい画像データなどのデータを印刷した際に、通信回線の帯域
	制限により印刷されない場合があります。
	ご使用になる前にご確認の上、運用していただきますようお願いいた
	します。

　　　・プリンタドライバの複製機能について（MetaFrame XPのみ）
	プリンタドライバの複製機能は、プリンタドライバの情報をサーバー
	ファーム内の他のすべてのサーバーに複製する機能です。
	このとき、プリンタドライバが正しく複製されない場合があります。
	ご使用になる前にご確認の上、運用していただきますようお願いいた
	します。正しく複製がされない場合には、各サーバーにプリンタドライバ
	をインストールして運用していただくことを推奨いたします。

　　　●USBポートから印刷を行なうと印刷は行なわれますが、OS上にエラー
	メッセージが表示される場合があります。

　　　●「設定の保存/呼び出し」で保存されたファイル（rstファイル）は同じ
	機種、同じ系統のOSであれば違うOS上で保存されたファイルであっても
	呼び出すことができます。OSの系統については下記をご覧下さい。
	Windows NT系：Windows XP/Server2003/Vista/Server2008/7/8
        ※NT系OSは32bit/64bit共通です。
        ※名称とは、インストール時に表示されるドライバ名称となります。
          ドライバ名称を変更しても、rstファイルは呼び出せます。

　　　●「設定の保存/呼び出し」では、「ユーザーコード」の設定を保存すること
	はできませんのでご注意ください。

　　　●印刷不可能な用紙サイズを「基本」タブの「図面サイズ」で選択した場合
	は、必ず「用紙サイズを指定する」にチェックを入れ、「用紙サイズ」に
	て「図面サイズと同じ」以外を設定してください。

　　　●Windows XP SP2では、Bluetoothを使用した印刷環境において、連続印刷
	や複数部数印刷を行うと2ページ目以降や2部目以降が印刷されないこと
	があります。その場合、１ページずつ時間をおいて印刷していただくか、
	1部ずつ印刷を行うようにしてください。

　　　●Windows Vista/Windows Server2008/Windows 7/Windows 8では、
	Windows XP/Windows Server2003で使用している、
	Winhelp形式 と呼ばれる古いヘルプ モデルが未サポートとなりました。
	機種によっては、Winhelp形式 のヘルプファイルを使用しているためデ
	フォルトでは表示できません。
	詳細は、マイクロソフト社ホームページをご覧ください。
	なお、該当機種においてはWindows Vista形式のヘルプファイルに対応
	する予定はございません。

　　　●Windowsのバージョンと画面表示の設定によって、印刷設定の「適用」
	ボタンをクリックしてもボタンが押下不可の状態にならない場合があり
	ます。その場合も設定の変更は反映されます。

　　　●『Windows XP および Windows Server 2003 向けJIS2004 対応 MS ゴシッ
	ク & MS 明朝フォントパッケージ』をインストールしていると、テストペ
	ージのフォントがドライバの指定通りに印刷されない場合があります。

      ●Windows 8/Server 2012環境の制限事項
      ・ローカルインストール（スタンドアロン）時にスタンプ機能を使用する場合
        は、EMFスプールで印刷するか、WindowsのApplication Isolation（アプリ
        ケーションから印刷ドライバーを分離する）を無効にしてください。

      ・ポイントアンドプリント（共有プリンタ使用）時にスタンプ機能を使用する
        場合は、WindowsのApplication Isolation（アプリケーションから印刷ドラ
        イバーを分離する）を無効にしてください。

＜フォントの選択に関して＞
      ●文字が画面通りに印刷されない場合は、｢フォント選択｣で｢全てイメージ｣
	を指定して印刷してください。

      ●文字データの印刷において、フォントの種類によっては左によってしまう
	場合があります。その場合、「印刷品質」タブの「文字位置補正」にチェ
	ックを入れると回避される場合があります。

      ●大きいポイントの文字を印刷する場合、プリンタフォントに置換しない
	場合がありますのでご注意ください。

　　　●特殊文字・記号を印刷する場合は｢フォント選択｣で「ストローク」以外を
	選択してください。

　　　●補助漢字を印刷する場合は｢フォント選択｣で「全てイメージ」を選択して
	ください。

      ●文字データの印刷において、フォントの種類によっては左によってしまう
	場合、「印刷品質」タブの「文字位置補正」にチェックを入れると回避
	される場合があります。

＜不定形サイズで印刷に関して＞
      ●不定形サイズの指定は実際にセットされている用紙のサイズにあわせて
	正しく入力してください。異なるサイズを入力すると正しく印刷されま
	せん。また、手差しトレイの場合は異なるサイズを入力すると紙づまり
	の原因になることもあります。

      ●作成したデータの向きとドライバ設定の印刷方向を合わせてください。
	横図面であれば印刷方向横、縦図面であれば印刷方向縦としてください。
	この時、「イメージ回転」は無効になります。

      ●不定形サイズで印刷する場合は手差しトレイになります。

      ●印刷範囲は、長さ148mmから594mm、幅100mmから432mmまでになります。

＜給紙方法に関して＞
      ●「給紙トレイ」で「自動トレイ選択」以外を選択した場合は、「基本」タ
	ブの「イメージ回転」にチェックしてください。チェックをしていないと
	アプリケーションからの出力が正しく行われない場合がありますのでご注
	意ください。

      ●「給紙トレイ」で「手差しトレイ」を選択した場合、「初期設定」タブの
	「手差しトレイ選択時、用紙サイズを変更して印刷する」にチェックをす
	ると、プリンタドライバで指定した用紙サイズで印刷されます。
	トレイにセットした用紙サイズをプリンタの操作パネルで設定する必要が
	ありませんので便利です。

      ●手差しトレイに用紙を縦長におく場合は、「初期設定」タブの「用紙を縦
	に置いて印刷する」にチェックをしてください。なお、「手差しトレイ
	選択時、用紙サイズを変更して印刷する」にチェックをしないと設定でき
	ませんのでご注意ください。

＜縮尺補正に関して＞
    　●イメージデータは無効となります。
	また、ラスターデータとベクターデータが混在しているデータなどでイメ
	ージデータが図面上にある時、縮尺補正を設定すると、データによっては
	白スジまたは黒スジが入ったり、データの端が切れる場合があります。

＜センタリングに関して＞
　　　●「センタリング」−「描画範囲」としても正常にセンタリングされない
	場合がありますのでご注意ください。

＜スタンプ/日付に関して＞
      ●スタンプ/日付のフォントは、「印刷品質」タブの「フォント選択」の
	設定に依存します。「フォント選択」で「全てイメージ」を選択した場合、
	スタンプは「ゴシックB」で印字されます。

      ●「スタンプ」と「日付と時刻」を同じ位置に設定すると、重なって印刷
	されますのでご注意下さい。

      ●ドライバでスタンプ/日付を設定しEMFスプールで印刷時、連続で印刷を
	行うと、スタンプが設定どおり印刷されない場合があります。
	その場合はRAWスプールに設定して印刷して下さい。

＜ペン設定に関して＞
      ●ペン設定はアプリケーションから指定される色値が、ドライバ上で選択
	されている色に近い場合に、ドライバ上で指定したペン幅、ペン濃度、
　　　　ペン色のペンとして置換されます。画面色を作成している場合は、作成し
	た色を設定したペンの指定に優先的に置換されます。
	ドライバが認識できない色に関してはすべて黒ペンで置換されます。
	ただし、ペン設定で黒ペンが設定されていない場合は、ペン番号１番の
	ペンに置換されます。

      ●データを印刷すると、ベタ黒で塗りつぶされて画面どおりに印刷されない
	場合があります。その場合には、ペン設定のペン濃度を「指定なし」に
	設定してください。

      ●ペン設定の「ペン色」赤で印刷する場合には、ペン幅が0.10mm以上である
	必要があります。この時、ドライバのペン幅指定が「指定なし」の場合は
	アプリケーション上の線幅が0.10mm以上である必要がありますのでご注意
	ください。

      ●ペン設定の「ペン色」赤で印刷する場合、ペン幅を0.20mm未満に指定する
	と、線がかすれる場合がありますのでご注意ください。

＜文字色の設定に関して＞
      ●「文字を濃度100%で印刷」では、文字をプリンタフォントで印刷するとき
	の方法を選択します。「文字を濃度100%で印刷」にチェックがついている
	と文字を網掛け処理せずに印刷します。
	ただし、アプリケーションによっては有効にならないものがあります。

      ●「文字を濃度100%で印刷」にチェックがついていると「ペン設定」タブで、
	ペン色が黒に設定されている場合は黒のベタ、赤に設定されている場合は
	赤のベタで印刷されます。

＜線属性の設定に関して＞
      ●線属性の設定はペン幅0.35mmより太い線幅から有効になりますのでご注意
	ください。

      ●アプリケーションによっては線属性の設定が有効にならない場合があります。

      ●ペン幅を太くして線属性の設定を行った場合、線属性の指定によっては
	指定通りに印刷されない場合があります。

　　　●ドライバで線属性の設定を行っていない場合、解像度によって終端部・
	接合部の印刷結果が異なる場合があります。その場合は、ドライバで
	線属性を設定して下さい。

＜線種の設定に関して＞
      ●線種の設定を行った場合、アプリケーションによっては線種の設定が有効
	にならない場合があります。

      ●「端点補正を行う」にチェックをした場合、図形の形、大きさ、長さに
	合わせて線種パターンの長さを調整するため、同じ線種で描画された図形
	であってもパターンの長さがそれぞれ異なる場合があります。
	その場合には、「端点補正を行う」にチェックをしないでください。

      ●「端点補正を行う」にチェックをした場合、実線以外の線で描画された
	図形が正しい線種で印刷されない場合があります。その場合には、「端点
	補正を行う」にチェックをしないでください。

＜イメージデータの印刷に関して＞
      ●イメージデータが正常に印刷されない場合や印刷に時間がかかる場合は、
	「印刷品質」タブの「イメージデータの設定」ボタンを押し、「全てを
	イメージデータに変換して印刷」にチェックをしてください。ただし、
	「全てをイメージデータに変換して印刷」にチェックをした場合には、
	「縮尺補正」、「ペン設定」、「フォント設定」、「線属性の設定」、
	「線種の設定」、「ディザリング」、「イメージデータの設定」ダイアロ
	グの「イメージ印刷方式」「イメージデータのグレー処理」は無効になり
	ますのでご注意ください。

　　　●「全てをイメージデータに変換して印刷」かつ「ドライバーでグレー処
	理」を選択して印刷した場合、イメージデータが正常に印刷されないこと
	があります。その場合には「OSでグレー処理」を選択してください。
	但し、「ドライバーでグレー処理」と「OSでグレー処理」では印刷結果が
	異なります。

　　　●「全てをイメージデータに変換して印刷」かつ「OSでグレー処理」を選択
	して印刷時、正常に印刷されない場合があります。
	その場合はチェックをはずして印刷してください。

　　　●イメージデータを赤で印刷する場合は、「イメージデータの設定」ダイア
	ログの「イメージデータを赤で印刷する」 にチェックをつけてください。
	ただし、フォントの選択を「全てイメージ」とした場合でも、この設定は
	有効となりませんので、ご注意下さい。

＜アプリケーションでの制限・注意事項＞  
 [AutoCAD]
      ●印刷可能領域が実際のプリンタ印刷可能領域より若干小さく設定されます。

      ●印刷する際には必ず「ファイル」−「ページ設定」をご確認ください。
	このページ設定の内容が正しく設定されていないと正常に印刷されない
	場合がありますのでご注意ください。

      ●ドライバの印刷方向は、
	「ファイル」−「印刷」−「印刷設定」−「図面の方向」の設定とリンク
	されます。ドライバの印刷方向を「横」としても「縦」としてもアプリ
	ケーション上の「図面の方向」の用紙に対するデータの向きは変わりま
	せん。

      ●ドライバ側の「印刷方向」とアプリケーション側の「図面の方向」設定を
	合わせてご使用ください。設定が合っていないと印刷データが抜けたり、
	意図した印刷結果にならない場合があります。

      ●印刷部数は、
	「ファイル」−「印刷」−「印刷デバイス」−「出力範囲」−「印刷部
	数」の設定が有効となります。
	ドライバの印刷部数設定は無効となりますのでご注意ください。

      ●アプリケーション上で線幅指定されたデータにはドライバの線幅、線種、
	線属性の設定が有効にならない場合がありますのでご注意ください。

      ●フォントデータは、
	「ファイル」−「印刷」−「印刷デバイス」−「プロパティ」−「プロ
	ッタ環境設定エディタ」内の「グラフィックス」の「TrueType文字」の
	設定によって印刷結果が異なる場合があります。
	「グラフィックスとして」とするとドライバの「フォント」設定は有効
	になりません。「文字として」と設定するとドライバの「フォント」設定
	が有効になります。また「文字として」としてもAutoCADフォント(拡張子
	SHX)ではドライバの「フォント」設定は有効になりませんのでご注意くだ
	さい。

　　　●イメージ貼りつけデータは正常に印刷されない場合がありますのでご注意
	ください。

　　　●AutoCADの印刷ダイアログ上で、大量部数印刷（99部以上）指定をすると
	正常に印刷されません。大量部数印刷を行う場合は98部指定までとして
	ください。 

 [図脳RAPID]
      ●アプリケーション側で線幅を設定した場合、部分的に線幅が細くなったり、
	フォントの設定が効かなくなることがあります。その場合は、「ファイル」
	メニューの「すべて印刷」を選択して出力をしてください。

      ●図脳フォント以外のフォントを使用して印刷する場合、文字と引出線の
	位置がずれたり、斜体字の傾きがきつくなる場合があります。
	その場合は、図脳フォントをご使用いただくか、ドライバの設定で｢フォン
	ト選択｣の「全てイメージ」を選択して印刷してください。

      ●図脳フォント以外のフォントを使用して印刷する場合、ある角度以上の
	傾きを持っている文字や高さと幅の比率が異なる文字については、ドラ
	イバのフォント設定や文字色設定やペン幅の設定が有効にならない場合が
	ありますのでご注意ください。

      ●図面を印刷する場合には、ドライバ側の「印刷方向」とアプリケーション
	側の「用紙方向」の設定を合わせてご使用ください。設定が合っていない
	と印刷結果がずれたり、意図した印刷結果にならない場合があります。

      ●図脳RAPIDの「ペイント」で塗りつぶされたデータを印刷すると白スジが
	出力される場合があります。この場合にはペン幅を太くするか、図脳
	RAPIDの「塗り図形」で塗りつぶしを行ってください。

      ●図脳RAPIDの「塗り図形」で塗りつぶされたデータを印刷すると塗り潰し
	部分と枠の部分の色が異なる場合があります。

      ●イメージデータを印刷する場合に、図面サイズが大きいとメモリ不足の
	ためにイメージデータが印刷されないことがあります。このような場合
	にはRAPIDの図面情報でデータサイズ(用紙サイズ)を小さくしてください。

      ●ドライバでペン幅設定を行っても有効にならない場合があります。
	その場合には図脳RAPID上で線幅を設定するようにしてください。

      ●図面の大きさが用紙サイズいっぱいである場合、図面の上辺、右辺付近が
	印刷されない場合があります。その場合には、ドライバの設定で「ハード
	クリップ」の「用紙サイズ」を選択して印刷してください。
	それでも印刷されない場合には、図脳RAPIDの図面情報で縮尺を調整して
	ください。

　　　●RAPID11をXP上で使用すると、ドライバの部数指定がRAPIDの印刷ダイア
	ログ部数指定に反映されてしまいます。RAPID上の部数指定は１と設定
	しなおしてください。

　　　●Windows XP上で塗りつぶし図形を印刷する際、ペン濃度を「100%」に
	設定しても「指定なし」と同じように色表現されて印刷されることが
	ありますのでご注意ください。

 [VectorWorks]
      ●VectorWorksで塗り潰されたデータを印刷すると塗り潰し部分と枠の部分
	の色が異なる場合があります。

　　　●イメージデータを印刷する場合に、図面サイズが大きいとメモリ不足の
	ためにイメージデータが印刷されないことがあります。このような場合
	にはVectorWorksの「画面」−「用紙の大きさ」/「縮尺」でデータ
	サイズ(用紙サイズ)を小さくしてください。

      ●VectorWorksからの印刷時、データによってはフォントが重なってしまう
	場合があります。このような場合は、VectorWorksの「ファイル」−
	「用紙設定」を行なってから印刷してください。

      ●ドライバーの「解像度」や｢イメージ品質」によってVectorWorksから印刷
	可能な不定形サイズが以下の通り異なります。ただし、上記の＜不定形
	サイズで印刷に関して＞と合わせてご注意ください。
            600dpiの場合：1387mm×1387mm以下
            400dpiの場合：2080mm×2080mm以下
            300dpiの場合：2774mm×2774mm以下

=======================================================================
	MS、Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporation

	の米国およびその他の国における登録商標です。

	Intel486 は、Intel Corporation の商標です。

	上記のアプリケ−ションソフトウエアは各ソフトウエア会社の登録商標

	です。

	その他、記載されている社名や製品名は、各社の登録商標もしくは商標

	です。

