==========================================================================

                     Network Monitor for Client    Ver. 8.5.4.1
                                                                 '07.08.29
==========================================================================
はじめに
          このファイルには、Network Monitor for Client を使用するための情報
          が記載されています。インストールされる前に必ずお読みください。
          なお、Network Monitor for Client のその他の内容および詳細につい
          ては、ヘルプ画面をご覧ください。
--------------------------------------------------------------------------


［１］特長
  ・ プリントフォルダ上のプリンタをタスクバー上で監視できます｡

  ・ 複数台のプリンタを使い分けているときは、それらを同時に監視できます。

  ・ プリンタ本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認
     できます。

  ・ プリントサーバーがなくても、直接ネットワークプリンタに印刷できます。

  ・ 印刷中にプリンタで発生したエラーを通知できます。

  ・ 印刷が完了（データ転送終了）したことをお知らせします。

  ・ 印刷の履歴を見ることができます。

  ・ 指定したプリンタに印刷できないとき、代わりのプリンタに印刷できます
     ( 代行印刷 )。

  ・ 複数部数の印刷を複数のプリンタに割り振って印刷できます ( 並行印刷 )。

       注：代行印刷・並行印刷はRPDLドライバ,IPDL-Cドライバ,RPCSドライバを
           使用している場合にのみ機能します。
           機能上、ファーストプリントが遅くなる場合もあります。上記の特長
           よりもファーストプリントの性能を優先させたい場合は,拡張機能
           設定をOFFにして下さい。

  ・ アプリケーションからの印刷時に印刷プレビュー画面を表示できます。
       注：印刷プレビュー機能に対応しているドライバを使用している場合にのみ
           機能します。


［２］動作環境
  ・ 基本システム
        Windows 95(SP1)/98                     : Pentium 133MHz以上推奨
        Windows Me                             : Pentium 150MHz以上推奨
        Windows NT4.0(SP5以上) (i386)          : Pentium 133MHz以上推奨
          注：ネットワークプリンタを使用して印刷する時にクライアントPCに
              通知を行なう場合はサービスパック５以上が導入されていることが
              必要です。
        Windows 2000 (i386)                    : Pentium 133MHz以上推奨
        Windows XP (i386)                      : Pentium 300MHz以上推奨
        Windows Server 2003 (i386)             : Pentium 550MHz以上推奨
        Windows Vista (i386)                   : Pentium 1GHz以上推奨

          上記に加えて、Internet Explorer 4.01以上が必要となります。
          機器とSSL通信を行う場合は、Internet Explorer 5以上が必要です。

          注：印刷プレビュー機能は、Windows95/98、WindowsNT4.0では
              使用できません。

  ・ ネットワーク環境
        監視時
          ・オペレーティングシステムに付属のTCP/IPが必要です。
          ・オペレーティングシステムに付属のIPX/SPX互換プロトコルと
           NetWareプロトコルが必要です。
           （IPX/SPX環境でご使用の場合）
           注：上記に加えて、機器でSNMPが有効に設定されている必要があります。

        印刷時
          ・オペレーティングシステムに付属のTCP/IPまたはNetBEUIが必要です。

        注：
        ・無線LANをお使いの環境では、電波状態が悪い場合には印刷できない場合
         があります。

  ・ メモリ
        32 MB 以上推奨  またはOSが推奨するメモリ

  ・ ハードディスク
        50MB 以上の空き容量が必要


［３］インストール時の制限
  ・ ネットワークドライブからインストールするとき、クライアントとサーバ
     の双方がロングファイルネームをサポートしてない場合、インストールで
     きないことがあります。
     ロングファイルネームをサポートしてない場合は、インストール元のネッ
     トワークドライブのディレクトリ名をDOS 8.3形式で作成してください。
       <例>  ○  F:\PRG\RMCLIENT\                     DOS 8.3形式
             ×  F:\PROGRAMFILES\RMCLIENT\            DOS 8.3形式でない
                                                  ディレクトリ名が長すぎる

             * DOS 8.3形式は、ファイル/ディレクトリ名の文字長が
                8文字以下＋ピリオド＋拡張子3文字以下 の範囲。

  ・ Microsoft Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista でインストールする
     場合はユーザーに Administrator の権限が必要です。

  ・ バージョンアップを行う場合は、起動している Network Monitor for Client 
     を終了させてから行ってください。また、全ての印刷が終了していること、
     Network Monitor for Clientのポートの追加、設定を行っていないことを
     確認してください。

  ・ インストールしたユーザーと違うユーザーがバージョンアップすると、
     正しくバージョンアップされません。インストール時と同じユーザーで
     ログオンして行うか、アンインストールしてからインストールを行って
     ください。

  ・ インストール先のフォルダはWindowsディレクトリを指定しないでくだ
     さい。また、Network Monitor for Admin がインストールされている場合は
     Network Monitor for Admin と異なるフォルダを指定してください。

  ・ インストール時にインストール完了画面が背面に表示されることがありま
     す。この場合 タスクバー上の該当部分を選択し 前面に表示して下さい。

  ・ Windows95/98/Me から Windows NT4.0/2000/XP へアップグレードする場合は、
     アップグレードする前にNetwork Monitor for Clientを一度削除し、
     アップグレード後に再インストールしてください。

  ・ 次の環境に該当する場合、Network Monitor for Client を再インストール
     する必要があります。
      - OS を Windows 2000/XP/Server 2003 にアップグレードした環境
      - OS を WindowsXP から Windows Vista にアップグレードした環境
      - Windows 2000/XP/Server 2003 において、Network Monitor for Client 
          をインストールしたドライブのフォーマットをFATからNTFSにコンバー
          トした環境

  ・ Windows NT Server 4.0,Terminal Server Edition/Windows 2000 Server 
     または Windows Server 2003 ファミリでターミナルサービスを実行している
     環境でNetwork Monitor for Client をインストールする場合は、必ずインス
     トールモードでインストールを行って下さい。
     インストールモードでインストールを行うには、以下の2通りの方法があります。
      1. [コントロール パネル]の[アプリケーションの追加と削除]を使用して
         Network Monitor for Client をインストールします。
      2. MS-DOS コマンド プロンプトで次のコマンドを入力します。 
           CHANGE USER /INSTALL
         インストール モードを終了するには、MS-DOS コマンド プロンプトで次の
         コマンドを入力します。 
           CHANGE USER /EXECUTE
     詳しくは Windows のヘルプをご覧下さい。

  ・ Windows95/98/MeのネットーワークドライブからWindows XP/Server 2003、
     または、Windows VistaのPCへのインストールは行う事が出来ません。
     インストールを行う際は、導入先のPCのローカルドライブにコピーし実行
     してください。

  ・ インストール終了時に 再起動を推奨する画面が表示されたら、必ず再起動
     してください。
     再起動する際、Microsoft Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista の
     環境ではAdministrator の権限があるユーザーでログインしてください。

  ・ Windows95にインストールする場合、Internet Explorer 5以上が必要です。


［４］アンインストール時の制限
  ・ Network Monitor for Client が起動している場合は、終了させてから
     アンインストールを行ってください。

  ・ アンインストールを行う場合、全ての印刷が終了していることを確認 
     してください。
     Network Monitor for Clientのポートを使用して印刷している場合は 
     エラーメッセージが表示されます。印刷が終了してから再度アンインス
     トールを行ってください。

  ・ アンインストールを行う場合、Network Monitor for Clientのポートの追加、
     設定を行っていないことを確認してください。Network Monitor for Clientの
     ポートの追加、設定を行っている場合はエラーメッセージが表示されます。
     ポートの追加、設定を終了してから再度アンインストールを行ってください。

  ・ Microsoft Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista でアンインストール
     する場合はユーザーにAdministratorの権限が必要です。

  ・ アンインストール終了時に 再起動を推奨する画面が表示されたら、
     必ず再起動してください。


 [５] 監視時の注意/制限事項
  ・ 次の条件に該当するプリンタを監視対象にしないでください。
     監視した場合、PCのパフォーマンスが落ちることがあります。
      - WindowsNT4.0にNovell社提供のNetWare Clientをインストールさ
         れている環境で、印刷するポートとしてNetWareを指定しているが、
         そのNetWareのポートが印刷できる設定になっていない。

  ・ ネットワークの負荷が高い場合、機器が応答しなかったり一部の情報が
     取得出来ないことがあります。例えば複数のコンピュータから同じ機器
     を同時に監視した場合(コンピュータの台数は環境によって異なります)
     です。
     この現象が発生するときは、機器情報画面で[設定]を選択し、
     [応答待ち時間]を長めに設定して下さい。

  ・ ネットワークにダイヤルアップ回線を接続している場合、適切な対応を
     行わなければ、多大な通信料がかかることがあります。本ユーティリティは
     周期的に機器と通信を行いますので、設定したアドレスの値によっては回線が
     接続されたままの状態になることがあります。アドレスを指定するときは回線
     の接続が発生しない値に設定して下さい。また、本ユーティリティをインス
     トールしたコンピュータを移設する場合など、登録済みの機器のアドレスに
     よっては回線の接続が発生する場合がありますので、必ず利用しない機器は
     監視を止めるか、登録を削除して下さい。


［６］ポートの追加/設定時の注意事項
  ・ Windows 98/Me/NT 4.0 環境で、IPPプロトコルを選択してポートの追加を
     行うとき、セキュリティを強化するためにスキーム名「https」で始まるURLを
     指定して、OKボタンを押した際（IPPプロトコルでSSL通信する場合）、
     ご使用の Microsoft Internet Explorer のバージョンによっては、OSが
     ハングアップした状態になる場合があります。
     IPPプロトコルでSSL通信する場合、事前に以下の環境に該当するかどうかを
     ご確認ください。該当する場合は、Microsoft Internet Explorer の
     バージョンアップを行ってください。

     [環境]
     Microsoft Internet Explorer 5, 5.01 for Windows 98
     Microsoft Internet Explorer 5, 5.01, 5.5 for Windows NT 4.0
     Microsoft Internet Explorer 5.01 for Windows 98 Second Edition
     Microsoft Internet Explorer 5.5 for Windows Millennium Edition
     
  ・ プリンタのプロパティ画面における[ポートの設定]ボタン(Windows95/98/Me)、
     あるいは[ポートの構成]ボタン(WindowsNT/2000/XP/Server 2003/Vista)を
     押した際、機器の応答が無い場合(電源断など)、ポートの設定(ポートの構成)
     ダイアログは しばらく待ち状態になる場合があります。
     そのまま お待ちいただくか、機器の電源が入っていない場合は電源を入れて
     ください。

  ・ ポートの追加をするときに、機器のアドレスをホスト名で指定するには、
     該当する機器のホスト名が、hostsファイルに記述されているか、
     DNSサーバーに登録されているか、WINSサーバーに登録されている
     必要があります。ホスト名の文字数には、それぞれ制限がありますので
     詳しくはネットワーク管理者にご相談ください。
     なお、ホスト名が正しく設定されていないと、ポートの追加や機器監視が
     行えません。

  ・ 同じPCにウィルス対策ソフトが導入されている場合、その設定によっては
     正しく機器検索を行えない場合があります。
     詳しくは、ウィルス対策ソフトのマニュアルを参照してください。

  ・ Windowsのインターネット接続ファイアウォール機能が有効になっている場合、
     機器検索/機器情報取得を行なえません。
     インターネット接続ファイアウォールについて、詳しくはマイクロソフト社の
     HPを参照してください。


［７］印刷時の制限
  ・ 代行印刷・並行印刷するプリンタと印刷指示をするプリンタのオプション
     構成を一致させてください。印刷に必要なオプション (たとえば両面ユニッ
     トやフィニッシャーなど） が代行プリンタに装着されていない場合、オプ
     ションを使用する機能は無効になります。

  ・ 代行印刷・並行印刷するプリンタと印刷指示をするプリンタに同じサイズの
     用紙をセットしてください。特定の給紙トレイを指定して印刷するときは、
     同じトレイに同じサイズの用紙をセットしてください。
     RPCSドライバを使用しての印刷時に、給紙トレイを指定すると、代行印刷・
     並行印刷は動作しません。

  ・ 並行印刷する場合、アプリケーションの印刷ダイアログに 「部単位で印刷」
     という項目があるときは、そのチェックを外してください。

  ・ 代行印刷、並行印刷した場合、実際に印刷したプリンタがアプリケーション
     から選択したプリンタと異なる場合があります。このため、機器の詳細情報
     画面のジョブ履歴には、印刷したジョブが反映されないケースがあります。

  ・ Windows 2000/XP/Server 2003/Vista では、印刷通知のダイアログボックスが
     アプリケーション画面の背面に表示されます。（Windows の仕様）
     印刷通知は、タスクバーの表示でご確認下さい。

  ・ IntranetWare Clientインストール時、ポート名最大長は43文字(バイト)以下と
     なります。最大長を超えるとNetWareのDLLでエラーが発生します。(NetWareの
     制限事項)

  ・ プリンタドライバ上で「印刷方法：Job Binderに保存する｣を指定し印刷した場合
     正常に保存された場合でも自分のｼﾞｮﾌﾞ一覧上の状態が「印刷ｼﾞｮﾌﾞｷｬﾝｾﾙ｣となり
     ます。

  ・ プリントサーバー経由で印刷したときの印刷通知をクライアントPCに行なう場合、
     プリントサーバーを起動した直後は通知されないことがあります。

  ・ 以下の場合、プリントサーバー経由で印刷したときの印刷通知をクライアントPCに
     行うことができません。
        - クライアントPCにおいて、プリントサーバ上にあるプリンタを追加する際、
          ログオンしたユーザー名と異なるユーザー名でプリントサーバー上の
          プリンタに接続した場合
        - プリントサーバーに、クライアンPCのログオンユーザーと同じアカウントが
          ない場合
        - プリントサーバーのOSがWindowsXP/Vistaである場合、サーバーPCの
          Guestアカウントが有効になっていて、 かつ、ローカルユーザーとして
          印刷を行なった場合

  ・ プリントサーバー経由での印刷時、プリントサーバーPCとクライアントPCの
     導入言語が異なる場合は印刷通知機能は動作保証外となります。

  ・ WindowsXP/Vista において、2人目以降にログインしたユーザーのデスク
     トップがアクティブである時、代行印刷・並行印刷の条件を満たした場合でも、
     代行印刷・並行印刷は行いません。
     また、エラー通知/印刷完了通知も行いません。

  ・ Windows XP/Vistaにおいて、1人目にログインしたユーザーがログオフした場合、
     次にログインしたユーザーで印刷通知、代行印刷・並行印刷を行います。

  ・ 機器が省エネモード状態の時に印刷を行うと、認証情報のチェックが行なえず
     代行印刷機能が正しく機能しない場合があります。

  ・ 以下のような場合、機器からジョブ情報が取得できず、自分のジョブ一覧や
     印刷完了通知でジョブの状態が"データ転送完了"と表示される場合があります。
        - 機器のジョブスプール機能が有効に設定されている場合
        - PSでの印刷など、機器で高負荷な印刷処理を行っている場合

  ・ MetaFrameを含むターミナルサービス環境にてクライアントへ印刷通知を行い
     たい場合は、サーバー経由でクライアントに通知する際と同様の設定を、
     ターミナルサーバーとクライアントの双方で実施してください。


［８］ジョブ操作時の注意事項
  ・ 機器でユーザコード認証モードに設定されている場合、ドライバでユーザコードが
     設定されていないと、ジョブ操作を行なえません。

  ・ ジョブの一時停止/再開機能を使用するためには、プリンターにハードディスクが
     搭載されている必要があります。


［９］Network Monitor for Client 各項目の説明
     各項目の内容および詳細については、ヘルプ画面をご覧ください。

--------------------------------------------------------------------------
  MS,Microsoft,Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
  その他、記載されている社名や製品名は，各社の登録商標もしくは商標です。
