Драйвер PS/PCL/XPS принтера KONICA MINOLTA 4700PSeries
========================================================================
Ver. 1.0.0

Примечание к установке
===========================
- Перед началом установки закройте все другие программы.


По драйверам PS/PCL/XPS вместе
=================================

- 3начение настройки следующей функции сохранено в регистре в соответствии с техническими требованиями.
Таким образом, когда следующая функция установлена в диалоговом окне в приложении, значение настройки применяется к [Свойства -> Настройка печати].

- Для использования "Учет заданий", включите настройку учета заданий на принтере.
Подробную информацию см. в руководстве пользователя.


По драйверам PS/PCL вместе
===========================

- В среде, в которой драйвер принтера был установлен 
  по методу "Point and Print" (Покажи и печатай), 
  отредактируйте в папке Принтеры «Быструю настройку» 
  или «Водяной знак».

- Разборка по копиям в принтере...
  По возможности запретите в аппликации разборку по копиям
  и разрешите ее в драйвере принтера.

- Если шрифт в документе не отвечает требуемому, попробуйте 
  поменять следующие настройки. 
  Вкладка Качество -> Настройки шрифтов -> Загрузить формат 
  шрифта: поменять на Растровый
  Вкладка Качество -> Настройки шрифтов -> Применить шрифты 
  принтера: поменять на Запретить

- При сшивании нескольких экземпляров сконфигурируйте следующие настройки:
Отмените выбор «Файл» -> «Печать» -> «По копиям».
Отметьте галочкой «Файл» -> «Печать» -> «Свойства принтера» -> «Вкладка Базовая» -> «По копиям». 

- Водяной знак может не распечататься в комбинации со следующими функциями.В таком случае измените настройку Насыщенности водяного знака на Темный, а опцию Прозрачный на Выкл. или измените настройки следующих функций:

Масштабирование, Н страниц на лист, Место переплета

- При двусторонней печати на тонкой или переработанной бумаге плотностью 60 г/м2 или менее в условиях высокой температуры и влажности выбирайте "Переработанная" в  [Тип бумаги].


Примечания по драйверу PS
=========================

- Для печати в режиме "Брошюра" существуют следующие ограничения:

Установите параметр "Свойства" -> "Вкладка ''Дополнительно''" -> "Проход PostScript" на "Выключить" и начните печать.
При выборе в приложениях Microsoft Office опции заливки  "градиентная" печать может быть выполнена некорректно.

- Если объем загружаемых данных превысит несколько сот 
  мегабайтов, то в зависимости от операционной системы может
  высветиться предупреждение (Нехватка памяти). 
  Проблема устраняется путем запрещения следующих опций.
  Вкладка Расширенные -> Расширенные функции печати
  Свойства -> Вкладка Расширенные -> Разрешить расширенные 
  функции печати

- Режим «Буклет» не применим параллельно со следующей настройкой.
  Порт: SMB или Internet Port
  Вкладка Расширенные -> Расширенные функции печати: Запрещено
  Свойства -> Вкладка Расширенные -> Разрешить расширенные 
  функции печати: Не отмечено.

- В среде «Point and Print» (Сервер: Win2003 Server/Win2008Server/Win2008R2Server, Клиент: 
  WinXP/WinVista/Win7) в процессе печати в Microsoft Word может давать сбои 
  функция «Разборки по копиям» драйвера принтера.
  В таком случае включите разборку по копиям в аппликации.

- В аппликации File Maker 4.0, настройте «Место переплета» 
  в папке Принтеры.


Примечания по драйверу PCL
========================

- В аппликации CorelDRAW печать документа будет длиться очень 
  долго или появится сообщение «Ошибка PCL XL (Нехватка памяти)»,
  если в заливке объектов применить трафарет с переходом тонов.
  Проблему можно устранить путем следующей настройки опций CorelDRAW:
  Файл -> Печать -> Смешанный: отметьте «Растеризовать всю страницу»

- В аппликации Microsoft Publisher импортированные картинки 
  в формате JPEG могут печатать вверх ногами.
  В таком случае измените размеры картинки в другой аппликации,
  а потом импортируйте ее в Microsoft Publisher.

- Если печать с уменьшением выполняется в Microsoft Word/Excel,
тонкие линии, такие как линии сетки, не будут напечатаны.
Если печать с уменьшением выполняется в Microsoft Excel, тонкие линии, такие как линии сетки, 
могут быть напечатаны, если оригинальный формат базового листа установлен таким же, как и формат бумаги.
Если печать с уменьшением выполняется в Microsoft Word, тонкие линии, такие как линии сетки, 
могут быть напечатаны, если используется функция увеличения/уменьшения в диалоговом окне "Печать" в Word.


Примечания и ограничения по драйверу XPS 
========================================

- Данный драйвер XPS работает на компьютерах с операционной системой Microsoft Windows Vista/7/2008R2/8/2012.

- При печати в сети LAN многостраничного файла, ограничения операционной системы приведут 
  к истечению таймаута задания и файл может не распечататься. 
  В таком случае необходимо продлить таймаут принтера.

- По левому, правому, верхнему и нижнему краю примите значение не менее 5 мм, в том числе 
  и в тех случаях, когда драйвер XPS предусматривает настройку в утилите (например в Microsoft Word),
  величины краев 0 мм.
  При настройке величины краев менее 5 мм, не распечатаются края документа в диапазоне 5 мм от левой,
  правой, верхней и нижней кромки страницы. 
  
- Применение данного драйвера XPS может привести к следующему.
    Отсутствует часть данных документа.
    Прозрачные части оригинала окажутся на распечатке непрозрачными. 
    Распечатается линия, которой на оригинале нет. 

- Печать в файл с помощью функции [Разрешить двунаправленную поддержку] на вкладке [Порты], учитывая 
  ограничения операционной системы, может длиться весьма долго. 
  В этой связи при печати в файл не пользуйтесь функцией [Разрешить двунаправленную поддержку] 
  на вкладке [Порты].

- Учитывая ограничения операционной системы, не предусмотрена печать с помощью функции [Печатать прямо
  в принтер] на вкладке [Расширенные].

- Следующие функции не поддерживаются в утилите WPF (XPS Viewer и т.д.)
    вкладка [Водяной знак/Надпечатка] - [Создать надпечатку]
    вкладка [Конфигурировать] - [Получить настройки] - [Автоматически]


Примечания по принтера
===========================

- Прежде чем печатать через порт IPP с помощью драйвера XPS для Windows Vista/7/2008/2008R2, закройте спулер печати.Отгрузка печатных заданий при открытом спулере может привести к сбою печати. В таком случае откройте спулер в режиме Администратора, удалите все задания, закройте спулер, а потом отгрузите задания. 

- При печати большого количества страниц с помощью IPP в ОС Windows Vista/7/2008/2008R, может распечататься страничка ошибок.
Воспользуйтесь портом RAW или LPR.
Сплошную печать выполняйте по частям. 

- Для печати IPP, выберите "Добавить принтер" в "Принтер и ФАКС", установите драйвер принтера в настройках порта в "Мастер установки принтера".

- При печати большого количества страниц с помощью WSD в ОС Windows Vista/7/2008/2008R, может иметь место ее преждевременное прекращение.
Чтобы печатать, смените порт. 


OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.


* Названия компаний и изделий в настоящем документе являются регистрированными торговыми марками их законных владельцев.
------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2013 KONICA MINOLTA, INC.
Все права защищены.
