　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
========================================================================================================
 USBドライバーについて 
========================================================================================================

＜対応OS＞

　Windows 7
　Windows 8.1
　Windows 10

＜インストール方法＞

◆Windows 7 の場合

　1)T-10Aの電源を入れてパソコンとUSB接続します。
　　タスクバーに「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています」が吹き出し表示されますので、
　　吹き出しをクリックしてください。

　2)ドライバーソフトウェアのインストールダイアログが表示されますので、ダイアログ中の「Windows Update 
　　からのドライバーソフトウェアの取得をスキップする」をクリックして、スキップしてください。

　3)しばらくすると、「ドライバーが見つかりません」と表示されますので、ダイアログを閉じてください。

　4)コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をクリックして開き、「システム」の「デバイスマネー
　　ジャー」をクリックしてください。

　5)デバイスマネージャーの 「ほかのデバイス」に ! マークがついた　FT232R USB UART　を右クリックして、
　　ドライバーソフトウェアの更新をしてください。

　6)「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選び、参照先に、ダウンロードした
　　driver フォルダーを指定して、インストールしてください。

　7) 5)と同様に、デバイスマネージャーの「ほかのデバイス」に!マークがついた USB Serial Port を右クリック
　　して、ドライバーソフトウェアの更新をしてください。

　8) 6)と同様に、参照先にダウンロードした driver フォルダーを指定して、インストールしてください。


  ドライバーがインストールされると、デバイスマネージャーの ポート(COMとLPT)に USB Serial Port(COM＊)が
　表示されて接続完了です。


◆Windows 8.1 の場合

  1)T-10Aの電源を入れてパソコンとUSB接続します。

  2)画面左下のWindowsアイコンを右クリックして、表示されるメニューから「デバイスマネージャー」をクリックしてください。
　　
　3)デバイスマネージャーの 「ほかのデバイス」に ! マークがついた　FT232R USB UART　を右クリックして、
　　「ドライバーソフトウェアの更新」をしてください。

　4)「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選び、参照先に、ダウンロードした
　　driver フォルダーを指定して、インストールしてください。

　5) 3)と同様に、デバイスマネージャーの「ほかのデバイス」に!マークがついた USB Serial Port を右クリック
　　して、ドライバーソフトウェアの更新をしてください。

　6) 4)と同様に、参照先にダウンロードした driver フォルダーを指定して、インストールしてください。


  ドライバーがインストールされると、デバイスマネージャーの ポート(COMとLPT)に USB Serial Port(COM＊)が
　表示されて接続完了です。


◆Windows 10 の場合

  1)T-10Aの電源を入れてパソコンとUSB接続します。

  2)Windowsのスタートメニューから「設定」をクリックして開き、「デバイス」の「接続中のデバイス」内にある
　　「デバイスマネージャー」をクリックしてください。

　3)デバイスマネージャーの 「ほかのデバイス」に ! マークがついた　FT232R USB UART　を右クリックして、
　　ドライバーソフトウェアの更新をしてください。

　4)「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選び、参照先に、ダウンロードした
　　driver フォルダーを指定して、インストールしてください。

　5) 3)と同様に、デバイスマネージャーの「ほかのデバイス」に!マークがついた USB Serial Port を右クリック
　　して、ドライバーソフトウェアの更新をしてください。

　6) 4)と同様に、参照先にダウンロードした driver フォルダーを指定して、インストールしてください。


  ドライバーがインストールされると、デバイスマネージャーの ポート(COMとLPT)に USB Serial Port(COM＊)が
　表示されて接続完了です。

========================================================================================================