フォルダーへの保存
スキャンした文書を、ネットワーク上のコンピューターの指定した共有フォルダーへ保存します。

| この機能を使用する場合は、『Information server +Plus2』にあらかじめフォルダー・ショートカットを登録しておきます。 ・フォルダー･ショートカットの登録

1 原稿をセットします。

2 [フォルダー]を押します。

3 [フォルダー]を押します。

4 カーソルキーで文書を保存する共有フォルダーを選択し、[選択]を押します。

複数の共有フォルダーを設定する場合は、この操作を繰り返します。

| 共有フォルダーの直下に子フォルダーがある場合は、その子フォルダーを呼び出して保存先に設定できます。 共有フォルダーを反転表示にして、［子フォルダー］を押すと、共有フォルダー直下の子フォルダーが表示されます。（子フォルダー表示は1階層までです。） [選択]を押すと、子フォルダーを選択できます。取り消す場合は、[クリア]を押します。

5 [閉じる]を押します。

6 スキャン文書の画質を設定します。

（1）[→]を押し、[画質]を押します。
（2）カーソルキーで画質を選択し、[確定]を押します。

7 スキャン文書の濃度を設定します。

（1）[濃度]を押します。
（2）[←][→]またはカーソルキーの＜←＞＜→＞で濃度を選択し、[確定]を押します。

8 スキャン文書の解像度を設定します。

（1）[→]を押し、[解像度]を押します。
（2） カーソルキーで解像度を選択し、[確定]を押します。

9 スキャン文書の読取サイズを設定します。

（1）[読取サイズ]を押します。
（2）カーソルキーで読取サイズを選択し、[確定]を押します。

10 スキャン文書のファイル名を設定します。

（1）＜応用機能＞を押します。
（2）カーソルキーで｢ファイル名｣を選択し、[確定]を押します。
（3）テンキーでファイル名を入力し、[確定]を押します。
全角で40文字(半角で80文字)まで入力できます。

| 『Information server +Plus2』の[ファイル名設定]でファイル名を登録している場合、[ファイル名]を押すと、登録している内容からファイル名を入力できます。 ・スキャン保存機能の登録 [日付挿入]を押すと、現在の日付を挿入できます。日付の表示形式は変更することができます。詳しくは、「ユーザーズガイド」を参照してください。

11　保存先を確認します。

（1）[宛先確認]を押します。
（2）保存先を確認します。
設定した保存先を削除する場合は、カーソルキーで保存先を選択し、[削除]を押します。
｢削除しますか？｣というメッセージが表示されますので、[はい]を押します。

12　[送信開始]または＜スタート＞を押します。

｢原稿読み取り中です｣というメッセージが表示され、原稿の読み取りが行われます。

13 次の原稿を読み取るかどうかを選択します。

＜次の原稿を読み取らない場合＞
原稿読み取り中に[次の原稿]を押し、表示を｢なし｣に設定します。
原稿が読み取られ、指定した保存先に転送されます。
＜次の原稿を読み取る場合＞
（1）原稿読み取り中に[次の原稿]を押し、表示を｢あり｣に設定します。
（2）｢次の原稿をセットしてください｣というメッセージが表示されますので、次の原稿をセットし、[読取開始]を押します。
新規の文書として読み取る場合は、[新規文書]を押します。
｢原稿読み取り中です｣と表示され、次の原稿が読み取られます。
（3） 読み取りを完了して転送する場合は、[読取完了]を押します。
原稿が読み取られ、指定した保存先に転送されます。