電子メール送信
スキャンした文書を、電子メールの添付文書として、指定したメールアドレスへ送信します。

1 原稿をセットします。

2 [メール]を押します。

3 スキャン文書を送信する電子メール宛先を設定します。

＜電子メールアドレスを入力する場合＞
（1）[→]を押し、[メールアドレス]を押します。
（2）文字キーで電子メールアドレスを入力し、[確定]を押します。
複数の宛先を設定する場合は、(1)、(2)の操作を繰り返します。

・ | 半角英数字で50文字まで入力できます。
・ | [入力モード]を押すと、文字キーの入力モードを切り替えることができます。 カーソルキーで入力モードを選択し、[確定]を押します。
・ | [To/Cc/Bcc]を押すたびに、宛先形態を切り替えることができます。
・ | [クリア]を押すと、入力した文字が1文字ずつ消去されます。
・ | [取り消し]を押すと、入力が取り消され、待機画面に戻ります。

＜宛先表から選択する場合＞
（1）カーソルキー＜▼＞を押した後、送信する宛先を選択し、[選択]を押します。
複数の宛先を設定する場合は、この操作を繰り返します。
（2）[閉じる]を押します。
＜Is+Plus短縮送信を使う場合＞
（1）＜応用機能＞を押します。
（2）カーソルキーで｢Is 短縮送信｣を選択し、[確定]を押します。
（3）テンキーまたはカーソルキーで宛先表番号を入力し、[確定]を押します。
複数の宛先を設定する場合は、(1)〜(3)の操作を繰り返します。

4 電子メールの件名と本文を入力します。

（1）[→]を押し、[メール編集]を押します。
（2）｢件名｣が選択されていることを確認し、[→]を押した後、[確定]を押します。
（3）件名を入力し、[確定]を押します。

・ | 全角で40文字(半角で80文字)まで入力できます。
・ | 文字入力のしかたについては、本体の取扱説明書をご覧ください。

（4）カーソルキーで｢本文｣を選択し、[確定]を押します。
（5）本文を入力し、[確定]を押します。

・ | 全角で512文字(半角で1,024文字)まで入力できます。
・ | 文字入力のしかたについては、本体の取扱説明書をご覧ください。

（6）[閉じる]を押します。

5 スキャン文書の画質を設定します。

（1）[→]を押し、[画質]を押します。
（2）カーソルキーで画質を選択し、[確定]を押します。

6 スキャン文書の濃度を設定します。

（1）[濃度]を押します。
（2）[←][→]またはカーソルキーの＜←＞＜→＞で濃度を選択し、[確定]を押します。

7 スキャン文書の解像度を設定します。

（1）[解像度]を押します。
（2）カーソルキーで解像度を選択し、[確定]を押します。

8 スキャン文書の読取サイズを設定します。

（1）[→]を押し、[読取サイズ]を押します。
（2）カーソルキーで読取サイズを選択し、[確定]を押します。

9 スキャン文書のファイル名を設定します。

（1）＜応用機能＞を押します。
（2）カーソルキーで｢ファイル名｣を選択し、[確定]を押します。
（3）テンキーでファイル名を入力し、[確定]を押します。
全角で40文字(半角で80文字)まで入力できます。

| 『Information server +Plus2』の[ファイル名設定]でファイル名を登録している場合、[ファイル名]を押すと、登録している内容からファイル名を入力できます。 ・スキャン保存機能の登録 [日付挿入]を押すと、現在の日付を挿入できます。日付の表示形式は変更することができます。詳しくは、「ユーザーズガイド」を参照してください。

10 宛先を確認します。

（1） [宛先確認]を押します。
（2）宛先を確認します。

・ | 宛先形態を変更する場合は、カーソルキーで変更する宛先を選択し、[To/Cc/Bcc]を押します。
・ | 入力した宛先を削除する場合は、カーソルキーで宛先を選択し、[削除]を押します。 ｢削除しますか？｣というメッセージが表示されますので、[はい]を押します。

11 [送信開始]または＜スタート＞を押します。

｢原稿読み取り中です｣というメッセージが表示され、原稿の読み取りが行われます。

12 次の原稿を読み取るかどうかを選択します。

＜次の原稿を読み取らない場合＞
原稿読み取り中に[次の原稿]を押し、表示を｢なし｣に設定します。
原稿が読み取られ、指定した宛先に送信されます。
＜次の原稿を読み取る場合＞
（1）原稿読み取り中に[次の原稿]を押し、表示を｢あり｣に設定します。
（2）｢次の原稿をセットしてください｣というメッセージが表示されますので、次の原稿をセットし、[読取開始]を押します。
新規の文書として読み取る場合は、[新規文書]を押します。
｢原稿読み取り中です｣と表示され、次の原稿が読み取られます。
（3）読み取りを完了して転送する場合は、[読取完了]を押します。
原稿が読み取られ、指定した宛先に送信されます。