回覧/配信
スキャンした文書を、『Information server +Plus2』の｢回覧/配信｣文書一覧に転送します。

1 原稿をセットします。

2 [→］、[回覧／配信]と押します。

3 カーソルキーで発行者(回覧元)を選択し、[確定]を押します。

4 カーソルキーで回覧先を選択し、[選択]を押します。

複数の回覧先を選択する場合は、この操作を繰り返します。
ユーザーグループを選択する場合は、[グループ]を押し、カーソルキーでグループを選択します。

5 [閉じる]を押します。

6 必要に応じ、スキャン文書の画質、濃度、解像度および読取サイズを設定します。

7 件名を設定します。

(1) [→]を押し、[件名]を押します。
(2) テンキーで件名を入力し、[確定]を押します。
全角で40文字(半角で80文字)まで入力できます。

| 『Information server +Plus2』の[件名設定]で件名を登録している場合、[件名]を押すと、登録している内容から件名を選択できます。 ・スキャン保存機能の登録

8 文書分類を設定します。

(1) ＜応用機能＞を押します。
(2) カーソルキーで｢文書分類｣を選択し、[確定]を押します。
(3) テンキーで文書分類を入力し、[確定]を押します。
全角で10文字(半角で20文字)まで入力できます。

| 『Information server +Plus2』の[文書分類設定]で文書分類を登録している場合、[文書分類]を押すと、登録している内容から文書分類を選択できます。 ・スキャン保存機能の登録

9 保存期限を設定します。

(1) ＜応用機能＞を押します。
(2) カーソルキーで｢保存期限｣を選択し、[確定]を押します。
(3) 保存期限を設定しない場合(無期限に保存する場合)は｢なし｣を選択し、[確定]を押します。
保存期限を設定する場合は｢あり｣を選択し、[確定]を押します。

10 コメントを設定します。

(1) ＜応用機能＞を押します。
(2) カーソルキーで｢コメント｣を選択し、[確定]を押します。
(3) コメントを入力し、[確定]を押します。
全角で512文字(半角で1,024文字)まで入力できます。

11 [宛先確認]を押し、宛先を確認します。

12 [送信開始]または＜スタート＞を押します。

原稿の読み取りが開始され、『Information server +Plus2』の｢回覧／配信｣文書一覧に文書が転送されます。