一時保存文書の送信
アプリケーションソフトで作成後、一時保存した文書を送信します。

1 文書一覧で文書を選択せず、[送信]ボタンをクリックします。

｢送信｣ダイアログが表示されます。

2 ｢送信｣ダイアログで以下の設定を行います。

・ファクス送信宛先(ファクス送信の場合に設定)
・電子メール送信宛先(電子メール送信の場合に設定)
・電子メール本文(電子メール送信の場合に設定)
・一時保存文書
・送付案内書
・応用通信
・コピー配布先
・送信証プリント
・履歴
・優先度

3 [送信]ボタンをクリックします。

文書の送信ジョブが複合機本体に受け付けられます。
｢送信｣文書一覧に送信する文書の内容が表示され、[結果]に｢送信中｣(現在送信を行っている場合)、または｢予約中｣(送信待機中の場合)が表示されます。
他の文書の送信ジョブがない場合はただちに送信を行い、他の文書の送信ジョブがある場合は送信を待機し、それらの文書が送信されたあとに送信を行います。
また、リルート送信を有効にしている宛先に送信する場合は、電子メール送信時に何らかの原因で通信エラーが発生したとき、ファクスで自動的に再送信します。

| リルート送信機能は、Is+Plus2宛先表で｢リルート｣が｢有効｣に設定されている宛先を選択した場合のみ有効となります。