ソフトウェアの設定

環境

新着文書やファクス送信結果などの情報を得たい『Information server +Plus2』を指定し、確認を行う間隔を設定します。
(1) 画面左のメニューから、｢環境設定｣をクリックします。
環境設定ダイアログが表示されます。
(2) ｢IPアドレス(I)｣に、通知を取得する『Information server +Plus2』のIPアドレスを入力します。
直接入力するか、ネットワークに接続されている『Information server +Plus2』を検索することにより指定します。
＜IPアドレスを直接入力する場合＞
｢IPアドレス(I)｣に、『Information server +Plus2』のIPアドレスを半角数字で入力します。

| IPアドレスは必ず『Information server +Plus2』と同じIPアドレスを入力してください。異なる場合、『KONICA MINOLTA インフォモニター』は正しく動作しません。

＜IPアドレスを検索して指定する場合＞
1) [検索(S)]ボタンをクリックします。
“Is+Plusを検索中...”のメッセージが表示されたあと、｢Is+Plus2選択｣一覧が表示され、現在接続されている『Information server +Plus2』のIPアドレス一覧が表示されます。
2) IPアドレスを選択し、[設定]ボタンをクリックします。
選択したIPアドレスが、｢IPアドレス(I)｣に表示されます。
3) ｢監視 インターバル(T)｣に、新着文書の確認を行う間隔を1〜999分の間で指定します。半角数字で入力します。
4) ｢名前(N)｣のリストボタンをクリックし、通知先となるユーザー名を選択します。

| [リスト取得(R)]ボタンをクリックすると、ダイアログ内に“ユーザーリストを取得しています...”というメッセージが点滅表示され、取得終了後、ユーザー名の一覧がリストボックスに表示されます。

5) ｢パスワード(P)｣に、通知先となるユーザーのパスワードを入力します。

| パスワードを設定していない場合は入力する必要はありません。

6) [適用(A)]ボタンをクリックします。

| IPアドレスを変更した場合は、インフォモニターを終了し再度起動してください。