ホーム > プリント > その他の印刷方法 > USBメモリーから直接印刷する

## USBメモリーから直接印刷する

### USBメモリーからの印刷について

本機にUSBメモリーを接続し、USBメモリーに保存されているファイルを指定して印刷できます。

### 使用できるUSBメモリーの条件

使用できるUSBメモリーの条件について詳しくは、使用できるUSBメモリーの条件をごらんください。

### 印刷のしかた

対応するファイル形式は、次のとおりです。
PDF*、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML（.docx/.xlsx/.pptx）、PPML（.ppml/.vdx/.zip）
* 暗号化されたPDFや、サーチャブルPDF、アウトラインPDFも印刷できます。

1
本機にUSBメモリーを接続します。

USBメモリー内のファイルの一覧が表示されます。

重要

- 本機の起動中は、USBメモリーの抜き差しはしないでください。

2
印刷したいファイルをタップします。
3
必要に応じて、印刷のオプション設定をします。

- 詳しくは、[USBメモリー印刷]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

4
スタートキーで印刷を開始します。

- パスワードで暗号化されたPDFファイルを印刷する場合は、パスワードの入力画面が表示されます。

5
印刷が完了したら、本機からUSBメモリーを取外します。

[USBメモリー印刷]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[用紙] | 印刷する用紙の給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[両面設定] | 用紙の印刷面を選びます（初期値：[片面]）。
[ステープル]／[パンチ] | ステープルとパンチを設定します（初期値：[しない]）。
[ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。

参考

- 1200 dpiで保存されたファイルを印刷する場合は、600 e 600 dpiに変換されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。