ホーム > 拡張機能 > ユビキタスプリント環境を構築する > 付録 > 接続先情報ファイルについて（管理者向け）

## 接続先情報ファイルについて（管理者向け）

接続先情報ファイルは、コンピューターがユビキタスグループに接続するための情報が記述されたXML形式のファイルです。

接続先情報ファイルを作成することで、LK-114_InstallerCreateToolの設定で接続先情報を入力する手間が省けます。

接続先情報ファイルのXMLの階層構造は、次のとおりです。

No. | タグ | 説明
--- | --- | ---
1 | XML宣言 | XMLのバージョンと、テキストのエンコード方式を記述します。
2 | ShowManagerPort | 常に「false」を記述します。この情報は使用しません。
3 | DomainInformation | 接続先情報の単位です。DomainInfoList内に複数記述できます。
4 | DomainName | 管理用の接続先名を記述します。
5 | DomainIPAddress | ユビキタスグループのリストを取得するための、トポロジー機のIPアドレスを記述します。
6 | MIBOff | 印刷ジョブの混雑状況をMIBから取得しない場合は「true」、取得する場合は「false」を記述します。
7 | SelectedGroupInfo | 接続先として選択されているユビキタスグループの情報です。
8 | GroupName | 選択されているユビキタスグループの名前を記述します。GroupInfoList内に含まれているグループ名を指定してください。
9 | TMIPAddress | 選択されているユビキタスグループの、トポロジー機のIPアドレスを記述します。
10 | GroupInfo | ユビキタスグループ情報の単位です。連携しているユビキタスグループを、GroupInfoList内に複数記述できます。
11 | GroupName | ユビキタスグループの名前を記述します。
12 | TMIPAddress | ユビキタスグループのトポロジー機のIPアドレスを記述します。
13 | TargetDeviceIP | ユビキタスグループ内にあるストレージ機のIPアドレスを記述します。TargetDeviceList内に複数記述できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。