ホーム > アクセシビリティー > パネル表示を拡大して操作する（拡大表示） > コピー機能を使う > コピーの各種設定（[原稿設定]）

## コピーの各種設定（[原稿設定]）

### 原稿のとじしろを指定する（[原稿のとじしろ]）

読込む原稿の向きに合わせて、とじしろの位置を指定します。

[原稿設定]-[原稿のとじしろ]で設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿のとじしろが自動で設定されます。 原稿の長辺が297 mm（11-11/16インチ）以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。 原稿の長辺が297 mm（11-11/16インチ）を超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。
[上開き/とじ] | 原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。
[左開き/とじ] | 原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。
[右開き/とじ] | 原稿の右側にとじしろがあるときに選びます。

### 原稿の内容に適した画質を選ぶ（[原稿画質]）

原稿の記載内容に適した設定を選び、最適な画質でコピーします。

[原稿設定]-[原稿画質]で設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[文字] | 文字が多い原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジをシャープに再現して、読みやすい画像にします。
[薄文字原稿] | 文字が多い原稿で、細い文字や、濃度が薄い文字の場合に、最適な画質でコピーします。 文字の濃度を濃く再現して、読みやすい文字にします。
[コピー原稿] | コピーやプリンターで出力した、濃度が均一な原稿を、最適な画質でコピーします。
[文字/写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 [印画紙写真]：写真の部分が、印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。 [印刷写真]：パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
[写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 [印画紙写真]：印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。 [印刷写真]：パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。

### 原稿をセットした向きを指定する（[原稿セット方向]）

両面原稿を読込む場合などに、読込んだあとの上下が正しくなるように、原稿をセットした向きを指定します。

[原稿設定]-[原稿セット方向]で設定します。

### 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（[混載原稿]）

サイズの異なる複数ページの原稿でも、ADFを使うことで、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。

[原稿設定]-[混載原稿]で設定します。

重要

- すべての原稿はADFの左側と奥側を基準にしてセットします。

### 折りぐせのある原稿を読込む（[Z折れ原稿]）

折りぐせのついた原稿をADFにセットすると、原稿サイズを正確に検知できないことがあります。[Z折れ原稿]を設定すると、折りぐせのついた原稿でも、原稿サイズを正確に検知します。

[原稿設定]-[Z折れ原稿]で設定します。

重要

- 折りぐせのついた原稿は、ADFにセットする前に伸ばしてください。伸ばさずに読込むと、紙づまりやサイズ誤検知の原因になります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。