ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明モードリセット
検索

# モードリセット

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [モードリセット]

使用者変更時やADFへの原稿セット時などの条件で、設定をリセットするかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[通常/拡大表示共通初期設定] | 通常の画面表示と拡大表示の初期値を同時に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、[拡大表示初期設定]が表示されません。[コピー初期設定]または[ファクス/スキャン初期設定]で、各モードの初期値を変更すると、通常の画面表示と拡大表示の両方に適用されます。
[使用者変更] | キーカウンター、管理カードを抜いたときに、すべての設定（登録した設定は除く）を初期化する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ADF原稿セット] | ADFに原稿をセットしたときに、すべての設定（登録した設定は除く）をリセットする場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[次ジョブ] | ステープル設定、原稿セット／とじ方向の設定、送信時の設定を、ジョブごとにリセットするかどうかを選びます。 [ステープル設定]：ステープルを設定したジョブが終了したあと、設定を解除する場合は、オンにします（初期値：オフ）。本機では設定できません。 [原稿セット/とじ方向]：原稿セットやとじ方向を設定したジョブが終了したあと、設定を解除する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [送信後設定解除]：ファクス／スキャン送信設定で、ジョブごとに設定をリセットするとき、すべての設定を解除するか、宛先だけ解除するかを選びます（初期値：[全て解除]）。[ユーザーに確認]を選ぶと、設定や宛先を解除するどうかの確認画面を表示します。