ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンス本機のお手入れをする

# 本機のお手入れをする

- 操作パネルの清掃
- ローラーの清掃
- 原稿ガラスの清掃
- スリットガラスの清掃
- 裏面用スリットガラスの清掃
- 原稿押えパッドの清掃
- 外装カバーの清掃

## 操作パネルの清掃

柔らかい布で表面を乾拭きし、汚れを拭取ります。

#####

- タッチパネルを傷めるおそれがあるため、操作パネルを強く押さえないでください。

## ローラーの清掃

柔らかい布で表面を乾拭きし、汚れを拭取ります。

#####

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。

## 原稿ガラスの清掃

柔らかい布で表面を乾拭きし、汚れを拭取ります。

## スリットガラスの清掃

乾いたきれいな布でガラス面の汚れを拭取ります。

#####

- スリットガラスに手を触れないでください。

## 裏面用スリットガラスの清掃

1. ADFを開きます。

2. 開閉ガイドを開きます。

   - 開閉ガイドのロックレバーを解除し、開閉ガイドを開きます。

3. 乾いたきれいな布で裏面用スリットガラスおよびガイド板の汚れを拭取ります。

   #####

   - 裏面用スリットガラスに手を触れないでください。

4. 手順2で開いた開閉ガイドを閉じてください。

## 原稿押えパッドの清掃

柔らかい布に家庭用中性洗剤をつけ、表面の汚れを拭取ります。

#####

- 原稿押えパッドの清掃に、ベンジンやシンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

## 外装カバーの清掃

柔らかい布に家庭用中性洗剤をつけ、表面の汚れを拭取ります。