ユーザーズガイド

検索

ホームプリント不正コピーを抑止する

# 不正コピーを抑止する

- 隠し文字を印字する（コピープロテクト）
- ページ全体にスタンプを印字する（繰り返しスタンプ）
- コピーセキュリティーの印字設定をする

## 隠し文字を印字する（[コピープロテクト]）

すべてのページに、「コピー」や「社外秘」などの文字を、背景パターンの中に目立たない文字として印字します。この機能を、コピープロテクトと呼びます。

コピープロテクトされた用紙をコピーすると、隠し文字が用紙全体に浮出るため、コピーであることがわかります。

[スタンプ/ページ印字]タブの[コピーセキュリティー]にチェックをつけ、[コピープロテクト]を選びます。

必要に応じて、[編集...]をクリックし、印字する内容や印字のしかたを指定します。詳しくは、こちらをごらんください。

## ページ全体にスタンプを印字する（[繰り返しスタンプ]）

ページ全体に、「コピー」や「社外秘」などのスタンプを印字します。

「コピー」や「社外秘」などの文字を、目に見える状態でページ全体に印字することで、不正コピーを抑止できます。

[スタンプ/ページ印字]タブの[コピーセキュリティー]にチェックをつけ、[繰り返しスタンプ]を選びます。

必要に応じて、[編集...]をクリックし、印字する内容や印字のしかたを指定します。詳しくは、こちらをごらんください。

## コピーセキュリティーの印字設定をする

用紙にコピーセキュリティーのパターンを印字するときに、必要に応じて、印字する内容や印字のしかたを設定できます。

1. [スタンプ/ページ印字]タブの[コピーセキュリティー]にチェックをつけ、[編集...]をクリックします。

2. [印字項目]で、印字する内容を設定します。

   - 選んだコピーセキュリティー機能によって、設定できる項目が異なります。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [文字列] | 文字を印字するときにチェックをつけます。あわせて、印字する文字を選びます。 印字する文字は、あらかじめ登録されている定型スタンプやユーザーが登録した登録スタンプから選べます。 本機と通信可能な場合は、[装置情報取得]をクリックすると、スタンプ情報を本機から取得し、最新情報を表示します。
   [日付/時刻] | 印刷日時を追加するときにチェックをつけます。 必要に応じて、[編集...]をクリックし、表記のしかたを指定します。
   [シリアル番号] | 本機のシリアル番号を印字するときにチェックをつけます。
   [部数管理番号] | 複数の部数を印刷する場合に、部数番号を印字するときはチェックをつけます。 必要に応じて、[編集...]をクリックし、開始番号や表示桁数を指定します。
   [ジョブ番号] | 本機で管理するジョブ番号を印字するときにチェックをつけます。

3. [詳細設定]で、印字のしかたを設定します。

   - 選んだコピーセキュリティー機能によって、設定できる項目が異なります。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [文字の角度] | 印字する文字の角度を選びます。
   [文字サイズ] | 印字する文字のサイズを選びます。
   [濃度の調整] | コピーセキュリティーパターンの濃度を調整します。
   [重ね合わせ] | コピーセキュリティーパターンを原稿の前面に合成するか、原稿の背面に合成するかを選びます。
   [背景パターン] | コピーセキュリティーパターンを、本機に登録されている背景のパターンから選びます。
   [効果] | 原稿が不正コピーされたときに、文字パターンが浮出るようにするか、白抜きされるようにするかを選びます。

4. [OK]をクリックします。