ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す用紙のサイズや種類を指定してコピーする

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# 用紙のサイズや種類を指定してコピーする

#### コピー用紙のサイズや種類を選ぶには（［用紙］）

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [コピー]
    - [用紙]

給紙トレイを指定します。また、各給紙トレイにセットされている用紙のサイズや種類の設定を変更することもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿サイズに合った用紙を自動的に選んでコピーします。
給紙トレイ | 給紙トレイにセットされている用紙を指定してコピーします。 装着しているオプションによって、表示される内容が異なります。
[選択トレイの設定変更] | 必要に応じて、選んだ給紙トレイにセットされている用紙のサイズと種類の設定を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 特殊なサイズの用紙にコピーするには（［不定形サイズ］）

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [コピー]
    - [用紙]
      - [選択トレイの設定変更]
        - [不定形サイズ]

給紙トレイに不定形サイズの用紙をセットするときに、用紙の長さ（X）と幅（Y）を入力します。

サイズを入力して指定する方法と、メモリーに登録したサイズから選ぶ方法があります。

給紙トレイとして手差しトレイを選んだ場合に設定できます。

設定 | 説明
--- | ---
[サイズ設定] | 用紙の長さ（X）と幅（Y）を入力します。 サイズを入力したあと、[登録サイズ]でキー（[memory1]～[memory5]）を選んでから[登録]をタップすると、入力したサイズをメモリーに登録できます。登録したサイズは、次回より呼出して使えます。
[登録サイズ] | メモリーに登録した不定形サイズを表示します。 メモリーから呼出すときは、登録名のキーをタップしてから[呼出し]をタップします。 登録名を変更するときは、名前を変更したいキーを選び、[名称変更]をタップします。

#####

- 本機で不定形用紙のサイズを測定し、メモリーに登録することができます。登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### 給紙トレイの用紙設定を変更するには（［選択トレイの設定変更］）

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [コピー]
    - [用紙]
      - [選択トレイの設定変更]

選んだ給紙トレイにセットされている用紙のサイズと種類の設定を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙種類] | 選んだ給紙トレイにセットされている用紙の種類を選びます。使用できる用紙の種類について詳しくは、こちらをごらんください。 60 g/m2 ～ 70 g/m2の普通紙をお使いの場合は、[Eco]をタップします。[Eco]が選択されている給紙トレイは、普通紙がセットされている給紙トレイの中で優先順位が高くなります。ただし、すべての給紙トレイで[Eco]が選択されている場合、[給紙トレイ自動選択設定]（こちら）で設定された優先順位順となります。
[用紙サイズ] | 選んだ給紙トレイにセットされている用紙のサイズを選びます。使用できる用紙のサイズについて詳しくは、こちらをごらんください。 [自動検出]を選ぶと、セットされている用紙のサイズを自動的に検出します。 [サイズ測定]を選ぶと、本機で測定したサイズを設定できます。詳しくは、こちらをごらんください。