ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに原稿ガラスにセットする

# 原稿ガラスにセットする

- 原稿ガラスにセットできる原稿
- 原稿ガラスへのセットのしかた

## 原稿ガラスにセットできる原稿

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | シート、本（見開き）、 カード、立体物
最大原稿サイズ | A4または8-1/2 14
原稿積載量 | 最大3 kg

## 原稿ガラスへのセットのしかた

原稿ガラスでは、本やカードなどADFにセットできない原稿を読込むことができます。最大3 kgの原稿をセットできます。

1. ADFを開きます。

2. 読込みたい面を下向きにして、原稿を原稿ガラスにセットします。

   - 原稿の天部（上側）を左側にし、原稿スケールの左奥側のマークに合わせてセットしてください。別の向きでセットしたときは、必ず原稿のセット方向を指定してください。原稿のセット方向について詳しくは、こちらをごらんください。

   - OHPフィルム、トレーシングペーパーなどの透明度の高い原稿をセットしたときは、原稿と同じサイズの白紙を原稿の上に重ねると、きれいに読込むことができます。

   #####

   - 3 kgを超える重い原稿を載せないでください。また、本などの見開き原稿をセットしたときに、強い力で上から押さえつけないようにしてください。故障の原因となります。

3. ADFを閉じます。

   #####

   - 厚い本や立体物をセットしたときは、ADFを閉じずに読込んでください。その場合、光が漏れることがありますので、原稿ガラスを直視しないようにご注意ください。ただし、漏れ出る光はレーザー光線ではありませんので、レーザーの危険にさらされることはありません。

#####

- [原稿外消去]（こちら）