ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてフィニッシャー FS-P04

# フィニッシャー FS-P04

- フィニッシャーの使い方

## フィニッシャーの使い方

オプションのフィニッシャーを利用すると、印刷した用紙のコーナーをステープルで簡単にとじることができます。企画書など、1冊の資料として仕上げたい場合に便利です。

ステープルでとじるときは、用紙のコーナーをフィニッシャーにセットします。

#####

- 繰返しステープルを行う場合は、フィニッシャー内部の温度上昇を抑制するため、1回のステープルのあと3秒以上待機してから次の用紙をセットしてください。

#####

- 1度にステープルできる用紙の枚数は、20枚（普通紙（90 g/m2））までです。

- 本機が節電状態になっているときは、フィニッシャーが動作しません。電源キーを押して節電状態を解除してください。それでもフィニッシャーが動作しない場合は、本機の電源をOFF/ONして、フィニッシャー をリセットしてください。

- フチなし画像が印刷された用紙の場合、センサーが感知できず、ステープルできません。フチなし画像が印刷された用紙はセットしないでください。

#####

- ステープルカートリッジの交換（こちら）

- 針づまりが発生したとき（こちら）