ホーム > 拡張機能 > 生体認証を導入する > Data Administratorを使う(管理者向け) > お使いになるための準備（管理者向け）

## お使いになるための準備（管理者向け）

### BioDriver (USB-Driver)のインストールのしかた

Data Administratorを使うには、本機の認証設定を行ったあとに、使用環境のセットアップを行います。

セットアップは、指静脈生体認証装置のBioDriver (USB-Driver)をインストールして、次にData Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-XXXをインストールする手順で行います。

あらかじめ、コンピューターに Data Administratorのインストールが必要です。Data Administratorは最新版をお使いください。インストール方法について詳しくは、Data Administratorのマニュアルをごらんください。
お使いのData Administratorのバージョン情報は、Data Administratorの[ヘルプ]メニューから[バージョン情報]- [プラグインバージョン情報]で確認できます。
最新のBioDriver (USB-Driver)は、弊社Webサイトからダウンロードできます。
1
本機の主電源スイッチをOFFにし、本機から指静脈生体認証装置を取外します。
2
BioDriver (USB-Driver)をインストールします。

- 指静脈生体認証装置をコンピューターのUSB ポートに接続します。

重要

- USBケーブルの抜き差しは、プラグの部分を持って行ってください。故障の原因となります。
- USBハブを使う場合は、500 mA以上の電力を供給できるセルフパワーのUSBハブをお使いください。

3
Windowsのスタートメニューから[設定]をクリックします。
4
[システム]-[バージョン情報]をクリックします。

- Windows 10の場合は、[システム]-[詳細情報]をクリックします。

5
[関連]から[デバイスマネージャー]をクリックします。

- Windows 10の場合は、[関連設定]から[デバイスマネージャー]をクリックします。

6
[ほかのデバイス]から[Finger Vein Module]を右クリックし、[ドライバーの更新]をクリックします。
7
ドライバーソフトウェアの検索方法を選択する画面で[コンピューターを参照してドライバーを検索]をクリックします。
8
[参照]をクリックします。
9
コンピューター内のBioDriver (USB-Driver)ファイルを選び、[OK]をクリックします。
10
[次へ]をクリックし、画面の指示に従って操作します。

- [Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面が表示されるときは、[インストール]をクリックします。

11
インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。

続いて、Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-XXXをインストールします。

### Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-XXXのインストールのしかた

最新のData Administrator PlugInは、弊社Webサイトからダウンロードできます。
1
Data Administrator PlugInのsetup.exeをクリックします。
2
必要に応じて、セットアップ言語を選び、[OK]をクリックします。
3
画面の指示に従って、インストールを行います。
4
[次へ]をクリックします。
5
使用許諾契約を確認し、[使用許諾契約の条項に同意します]を選び、[次へ]をクリックします。
6
[インストール]をクリックします。
7
インストールが完了したら、[完了]をクリックします。

Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-XXXのインストールが完了し、セットアップの完了です。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。