ホーム > はじめに > 原稿をセットする > 原稿ガラスにセットする

## 原稿ガラスにセットする

### 原稿ガラスにセットできる原稿

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | シート、本（見開き）、 カード、立体物
最大原稿サイズ | A4または8-1/2 e 14
原稿積載量 | 最大3 kg（6-5/8 lb）

### 原稿ガラスへのセットのしかた

原稿ガラスでは、本やカードなどADFにセットできない原稿を読込むことができます。最大3 kg（6-5/8 lb）の原稿をセットできます。

1
ADFを開きます。
2
読込みたい面を下向きにして、原稿を原稿ガラスにセットします。

- 原稿の天部（上側）を左側にし、原稿スケールの左奥側のマークに合わせてセットしてください。別の向きでセットしたときは、必ず原稿のセット方向を指定してください。原稿のセット方向について詳しくは、原稿をセットした向きを指定する（[原稿の向き]）をごらんください。

- OHPフィルム、トレーシングペーパーなどの透明度の高い原稿をセットしたときは、原稿と同じサイズの白紙を原稿の上に重ねると、きれいに読込むことができます。

重要

- 3 kg（6-5/8 lb）を超える重い原稿を載せないでください。また、本などの見開き原稿をセットしたときに、強い力で上から押さえつけないようにしてください。故障の原因となります。
- 厚い本や立体物をセットしたときは、ADFを閉じずに読込んでください。その場合、光が漏れることがありますので、原稿ガラスを直視しないようにご注意ください。ただし、漏れ出る光はレーザー光線ではありませんので、レーザーの危険にさらされることはありません。

3
ADFを閉じます。
関連設定

- [クラシックスタイル]-[コピー]-[応用設定]-[消去]-[原稿外消去]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。