ホーム > 本機について > オプションの各部の名前とはたらき > フィニッシャー FS-P04

## フィニッシャー FS-P04

### フィニッシャーの使い方

オプションのフィニッシャーを利用すると、印刷した用紙のコーナーをステープルで簡単にとじることができます。企画書など、1冊の資料として仕上げたい場合に便利です。

ステープルでとじるときは、用紙のコーナーをフィニッシャーにセットします。

重要

- 繰返しステープルを行う場合は、フィニッシャー内部の温度上昇を抑制するため、1回のステープルのあと3秒以上待機してから次の用紙をセットしてください。

参考

- 1度にステープルできる用紙の枚数は、20枚（普通紙（90 g/m2（23-15/16 lb）））までです。
- 本機が節電状態になっているときは、フィニッシャーが動作しません。電源キーを押して節電状態を解除してください。それでもフィニッシャーが動作しない場合は、本機の電源をOFF/ONして、フィニッシャーをリセットしてください。
- フチなし画像が印刷された用紙の場合、センサーが感知できず、ステープルできません。フチなし画像が印刷された用紙はセットしないでください。

参照

- ステープルカートリッジの交換
- 針づまりが発生したとき

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。