ホーム > コスト削減 > ファクスの印刷枚数を減らしたい

## ファクスの印刷枚数を減らしたい

### 受信したファクスを両面印刷する（受信原稿両面印刷）

受信原稿両面印刷は、受信したファクスを両面印刷する機能です。 ページ数の多いファクスを両面印刷すると、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、ファクスを両面印刷する（[受信原稿両面印刷]）をごらんください。

### コンピューター上の原稿を直接ファクス送信する（PC-FAX送信）

PC-FAX送信は、Windowsコンピューター上の原稿データを、ファクスドライバーを使って、本機で印刷するような感覚でファクス送信する機能です。 コンピューター上の原稿を印刷することなく、データのままでファクス送信できるため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、PC-FAX送信機能の概要をごらんください。

### 受信したファクスの内容を確認して印刷する（強制メモリー受信）

強制メモリー受信は、受信したファクスを本機の強制メモリー受信ボックスに保存する機能です。 受信したファクスの内容を確認して、印刷は必要なものだけにとどめられるため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、受信したファクスを強制的にボックスに保存する（強制メモリー受信）をごらんください。

### 受信したファクスをファイルに変換し、指定の宛先に転送して管理する（転送ファクス）

転送ファクスは、受信したファクスを、あらかじめ設定しておいた宛先へ転送する機能です。個人のメールアドレスに送ったり、コンピューターの共有フォルダーに保存したりします。 受信したファクスをファイルに変換して管理でき、印刷する必要がないため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、受信したファクスを他の宛先へ転送する（転送ファクス）をごらんください。

### 受信したファクスをファイルに変換し、ファクス番号ごとに振分けて管理する（TSI受信振分け）

TSI受信振分けは、送信元のファクス番号（TSI）をもとに、受信したファクスをコンピューターの共有フォルダーやメールアドレスに自動転送する機能です。受信したファクスをファイルに変換して管理でき、印刷する必要がないため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、受信したファクスを自動で振分ける（TSI受信振分け）をごらんください。

### 受信したファクスを確認し、必要なものだけ印刷する（PC-FAX受信）

PC-FAX 受信は、受信したファクスを強制メモリー受信ボックスまたは指定のボックスに保存する機能です。 受信したファクスの内容を確認して、印刷は必要なものだけにとどめられるため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、受信したファクスを指定したボックスに保存する（PC-FAX受信）をごらんください。

### 迷惑ファクスの受信を拒否する

ナンバーディスプレイ機能をご利用の場合は、着信拒否宛先としてファクス番号を登録すると、その番号からの着信を拒否することができます。着信拒否宛先からのファクスは受信しないため、不要な印刷を防ぎ、用紙の無駄な使用を抑えられます。

詳しくは、着信を拒否する宛先を登録する（着信拒否宛先）をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。