ホーム > Web 設定ツール > 外部のアプリケーションと連携する > TCP Socketを使う

## TCP Socketを使う

### 設定の流れ

TCP Socketを介して本機と通信するアプリケーションを利用する場合に、本機のTCP Socket設定をします。

本機の証明書を登録していれば、本機とアプリケーションとの通信を、SSLで暗号化することもできます。

TCP Socketを介して連携する場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
TCP Socketの基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- SSLで通信する

参考

- 外部の認証サーバーを利用したユーザー認証を導入している場合は、SSL通信の設定が必要です。

### TCP Socketの基本設定をする

TCP Socketを介して通信するための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP Socket] | TCP Socketを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [ポート番号]：必要に応じて、TCP Socketのポート番号を変更します（初期値：[59158]）。

参考

- Web Connectionと本機の画面で、複数のポート番号を同時に変更すると、ポート番号重複エラーが表示されることがあります。ポート番号重複エラーが表示された場合は、一度にまとめて変更せず、1つずつ変更してください。

### SSLで通信する

本機とアプリケーションとのTCP Socketを介した通信を、SSLで暗号化します。

1
本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。

- 設定内容について詳しくは、SSL/TLSで通信するをごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、次の設定をします。

- [SSL/TLS使用]：SSLで通信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

- [ポート番号(SSL/TLS)]：必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します（初期値：[59159]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。