ホーム > ボックス > 文書を複合機にファイルで保存、利用する（ユーザーボックス） > ボックスにファイルを保存する

## ボックスにファイルを保存する

### 保存する（基本的な操作の流れ）

1
原稿をセットします。

- ADFにセットする場合は、読込んだ原稿が落下するのを防ぐため、原稿ストッパー（1）を引出してください。

2
ボックス画面を表示します。
3
保存するボックスを選び、[保存]をタップします。

- ここでは共有ボックスを例に説明します。個人ボックスやグループボックスを使う場合は、[個人]または[グループ]をタップして、目的のボックスを選びます。

- [新規登録]をタップして、新たにボックスを作成できます。

- 保存したいボックスを検索したいときは、[検索]をタップします。

4
必要に応じて、保存のオプション設定をします。

- オプション設定について詳しくは、保存のオプション設定をごらんください。

5
スタートキーで保存を開始します。
参考

- ボックスに保存したファイルは、利用しないまま一定期間が経過すると、ボックスに設定されている[ボックス内ドキュメント削除時間]に従って自動的に削除されます（初期値：[1日]）。

### コピーモードから保存する

クラシックスタイルのコピーモードで読込んだ原稿データをボックスに保存できます。

クラシックスタイルの[コピー]-[応用設定]-[その他]-[ボックス保存]で設定します。

### スキャンモードから保存する

スキャンモードで読込んだ原稿データをボックスに保存できます。

詳しくは、送信のしかたをごらんください。

### コンピューターから保存する

プリンタードライバーから印刷指示するときにボックス番号を指定することで、ボックスに印刷データを保存できます。

詳しくは、原稿を本機のボックスに保存する（[ボックス保存]）をごらんください。

### USBメモリーから保存する

USBメモリーに保存されているファイルをボックスに保存できます。

詳しくは、USBメモリー内のファイルをボックスに保存するをごらんください。

### 保存設定の初期値を変更する

本機で読込んだ原稿データをボックスまたはUSBメモリーに保存するときの、オプション設定の初期値を変更できます。

オプション設定の初期値は、文書の保存先がボックスの場合とUSBメモリーの場合で、共通の設定になります。

1
ボックス画面を表示します。
2
保存するボックスを選び、[保存]をタップします。
3
初期値を変更したい機能を設定します。
4
[設定確認]をタップします。
5
[文書保存時の初期値設定]で、[現在の設定値を使用]をタップします。

- 出荷時の状態に戻すときは、[出荷時の設定値を使用]を選びます。

6
[はい]をタップします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。