ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > 付録：プリンタードライバーの手動インストール > WSD接続でインストールする

## WSD接続でインストールする

### WSDについて

WSD（Web Service for Device）は、ネットワーク上のWSD対応機器を検索するための機能です。

ネットワークに接続された本機を自動的に検出し、WSDプリンターとして簡単にインストールできます。

参考

- 本機をActive Directoryのドメインに参加させてお使いの場合は、WindowsでWSD接続による印刷を安全に行える「WSD Secure Print機能」を利用できます。

### お使いになるための準備（管理者向け）

WSD印刷の使用環境を設定します。

設定のしかたについて詳しくは、WSD印刷の使用環境を設定するをごらんください。

### インストールのしかた

この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
1
プリンタードライバーのインストーラーを準備します。

- ドライバーのDVDをコンピューターのディスクドライブにセットするか、ダウンロードしたドライバーを解凍します。インストールプログラムが起動した場合は、プログラムを終了してください。

2
Windowsのスタートメニューから[プリンターとスキャナー]を表示します。

- [プリンターとスキャナー]の表示のしかたについては、[プリンターとスキャナー]を表示するをごらんください。

3
[関連設定]から[プリント サーバー プロパティ]をクリックします。
4
[ドライバー]タブの[追加]をクリックします。

プリンタードライバーの追加ウィザードが開始されます。

5
[次へ]をクリックします。
6
お使いのコンピューターのプロセッサにチェックをつけ、[次へ]をクリックします。
7
[ディスク使用]をクリックします。
8
[参照]をクリックします。
9
プリンタードライバー（INFファイル）を指定し、[開く]をクリックします。
10
[OK]をクリックします。
11
目的のプリンタードライバーを選び、[次へ]をクリックします。

- 選択できるプリンタードライバーは、PCL、PCL vX.X.X、PS、PS vX.X.Xです。他のバージョンのプリンタードライバーと共存する必要がない場合は、PCLまたはPSを選びます。他のバージョンと共存する必要がある場合は、PCL vX.X.XまたはPS vX.X.Xを選びます。

12
[完了]をクリックします。

プリンタードライバーのインストールが開始されます。

13
[デバイスの追加]（または[プリンターまたはスキャナーを追加します]）をクリックします。
14
一覧から本機を選び、[次へ]をクリックします。

WSDプリンターとして本機が追加されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。