ユーザーズガイド

検索

ホームプリント画像品質タブでできること

# [画像品質]タブでできること

[画像品質]タブでは、原稿画質に関する設定ができます。イメージの処理、フォントの処理をどのようにするかを設定できます。

お使いのプリンタードライバーによって、設定できることが異なります。

設定 | 説明
--- | ---
[黒で印刷]（PCLのみ） | 選択した条件に合わせ、色付き文字や線、図形などが薄く印刷されないようにします。
[画質調整] | 原稿に合わせて画質を微調整します。 [簡易]：原稿全体の画質を調整します。 [詳細]：原稿の画質を、文字、写真、図／表／グラフの要素ごとに細かく調整します。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[線幅補正] | 文字や線の幅を補正します。通常は本体側に設定されている補正のしかたで補正します。原稿の内容に応じて設定を変更したい場合は、補正のしかたを選びます。
[解像度] | 印刷時の解像度を選びます。 [600dpi]：600dpiで印刷します。 [1200dpi (装置ラスタライズ)]：本機で描画処理して、1200 dpiで印刷します。 ※1200 dpi 1200 dpiモードで印刷するときや、普通紙以外の用紙に印刷するときは、印刷速度が低下する場合があります。
[パターン]（PCLのみ） | パターンの密度を選びます。
[イメージ圧縮]（PCLのみ） | 原稿に含まれるイメージデータの圧縮方法を選びます。 [標準]：品質を優先します。品質は向上しますが、印刷に時間がかかります。 [高圧縮(速度優先)]：速度を優先します。印刷にかかる時間は短縮されますが、印刷の品質は低下します。 [高圧縮・画像縮小(速度最優先)]：イメージデータを圧縮および縮小し、速度を最優先します。イメージデータによっては、印刷にかかる時間を[高圧縮(速度優先)]よりも短縮できます。
[トナー節約] | トナー消費量を節約したいときにチェックをつけます。印刷濃度を抑えます。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するときに、強調する度合いを選びます。
[フォント設定] | 文字の処理方法を指定します。 コンピューターから本機にダウンロードするフォントのタイプを選びます。また、印刷時に、TrueTypeをプリンターフォントに置換えるかどうかを指定します。 PCLドライバーをお使いの場合に文字化けが発生するときは、[ダウンロードフォント]で[ビットマップ]を選び、[プリンターフォントを使用する]のチェックをはずすことをおすすめします。