ホーム > はじめに > 用紙をセットする > トレイ1／トレイ2にセットする

## トレイ1／トレイ2にセットする

### トレイ1／トレイ2へのセットのしかた

トレイ1／トレイ2の用紙のセット方法は、同じ手順です。ここでは、トレイ1にセットする手順を説明します。

1
トレイ1を引出します。
重要

- フィルムには手を触れないように注意してください。

2
セットする用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

- トレイ1では、必要に応じてアタッチメントをガイド板に装着し、ガイド板をスライドします。

3
印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

- レターヘッド紙（あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙）に印刷したいときは、印刷面を下向きにしてセットしてください。

- 使用できる用紙について詳しくは、用紙についてをごらんください。

重要

- 用紙はマークを超えないようにセットしてください。
- 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

4
トレイ1を閉じます。

用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更を行った場合は、本機で設定を変更するため、手順5へ進みます。
用紙の補給など、用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

5
必要に応じて、用紙設定画面でトレイの用紙設定を変更します。

- 用紙種類は自動で検出されます。この機能を使用するには、インテリジェントメディアセンサー（オプション）が必要です。インテリジェントメディアセンサーについて詳しくは、インテリジェントメディアセンサーについて（オプション）をごらんください。

- 用紙種類を自動検出しないようにしたい場合は、[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]の[紙種自動検出設定]または[封筒自動検出設定]をオフにします。

- 用紙種類を自動検出しない場合は、用紙種類を手動で設定します。詳しくは、用紙種類を変更するをごらんください。

- 不定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズの設定を変更します。詳しくは、不定形サイズを指定するをごらんください。

### はがきをセットする

トレイ1には、はがきを200枚までセットできます。ここでは、100 mm e 148 mm（4 e 6、A6カード）のはがきをセットする場合について説明します。

1
トレイ1を引出します。
2
アタッチメントをガイド板に装着します。
3
トレイ1にはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

4
印刷したい面を上向きにし、はがきを図のようにw方向にセットします。
5
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
6
トレイ1を閉じます。
7
[用紙サイズ候補]から[はがき]を選びます。
8
[OK]をタップします。

### 封筒をセットする

トレイ1には、封筒を70枚までセットできます。

長形封筒のイメージ

洋形封筒のイメージ

1
トレイ1を引出します。
2
長さが182 mm（7-3/16インチ）以下の封筒をセットする場合は、アタッチメントをガイド板に装着します。
3
トレイ1に封筒をセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

- 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

4
封印部を下側にし、封筒を図のようにセットします。

- 封印部側には印刷できません。

5
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
6
トレイ1を閉じます。
7
必要に応じて、用紙設定画面でトレイの用紙設定を変更します。

- 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切なサイズを指定してください。詳しくは、用紙サイズを変更するをごらんください。

- 用紙種類は自動で検出されます。この機能を使用するには、インテリジェントメディアセンサー（オプション）が必要です。インテリジェントメディアセンサーについて詳しくは、インテリジェントメディアセンサーについて（オプション）をごらんください。

- 用紙種類を自動検出しないようにしたい場合は、[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]の[紙種自動検出設定]または[封筒自動検出設定]をオフにします。

- 用紙種類を自動検出しない場合は、用紙種類を手動で設定します。詳しくは、用紙種類を変更するをごらんください。

重要

- 封筒のフラップ（ふた）を開いてセットした場合でも、該当する定型サイズの封筒を選択してください。フラップ（ふた）を開いた状態のサイズを測定し、不定型サイズでの設定を行う必要はありません。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。