ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すいろいろな原稿をコピーしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# いろいろな原稿をコピーしたい

#### 本の左右ページを分割してコピーするには（［ブック原稿］）

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [コピー]
    - [応用設定]
      - [原稿]
        - [ブック原稿]

本やカタログなどの見開き原稿を、左右のページそれぞれに分割してコピーしたり、見開きのままコピーしたりできます。本やカタログなどは、原稿ガラスにセットして、ADFを開いたまま読込みます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ブック原稿を設定するときは、[ON]を選びます。
[出力方法] | 見開き原稿のコピーのしかたを選びます。 [見開き]：見開き原稿をそのままコピーします。 [分割]：見開き原稿をページ順に、左右1ページずつ分割してコピーします。 [表カバー]：表紙と、左右に分割された見開き原稿を、原稿の順番どおりに読込み、コピーします（表紙、見開き原稿の順番に読込みます）。 [表+裏カバー]：表紙／裏表紙と、左右に分割された見開き原稿を原稿の順番どおりに読込み、コピーします（表紙、裏表紙、見開き原稿の順番に読込みます）。
[枠消し] | 原稿の厚みによって原稿カバーをきちんと閉じられないときに生じる周囲の影を消去します。 原稿の周囲4辺を同じ幅で消去するだけでなく、辺ごとに異なる幅でも消去できます。 [枠全体]：原稿の周囲4辺を同じ幅で消去します。[消去量]で消去する幅を指定します。 [上]／[下]／[左]／[右]：原稿の辺ごとに異なる幅を指定して消去します。[枠全体]の設定を解除して、枠消しを設定する辺を選び、[消去量]で消去する幅を指定します。消去しない場合は、[消去する]の選択を解除します。
[折り目消し] | 消去する折り目幅を指定します。原稿の厚みによって原稿カバーをきちんと閉じられないときに生じる中央部分の影を消去します。
[原稿外消去] | ブック原稿を設定すると、自動的に設定されます。 ADFを開いたまま、原稿ガラス上に原稿をセットしてコピーするときに、原稿を自動的に検知し、原稿以外の部分の影を消去します。 必要に応じて、設定を解除します。
[センタリング] | ブック原稿を設定すると、自動的に設定されます。 原稿画像を拡大しないで、用紙の中央に配置します。 必要に応じて、設定を解除します。
[開き方向] | [出力方法]で[分割]、[表カバー]、[表+ 裏カバー]のいずれかを選んだときに、読込む見開き原稿の開き方向を選びます。 左側でとじてある見開き原稿は[左開き]、右側でとじてある見開き原稿は[右開き]を選びます。 開き方向の設定を間違えた場合、見開き原稿の左右のページ順が逆になりますのでご注意ください。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを指定します。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#### 見開き原稿の左右ページを分割してコピーするには（［ページ連写］）

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [コピー]
    - [応用設定]
      - [原稿]
        - [ページ連写]

見開き原稿を左右のページそれぞれに分割してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ページ連写を設定するときは、[ON]を選びます。
[原稿のとじしろ方向] | 読込む見開き原稿のとじ方向を[左とじ]または[右とじ]から選びます。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを指定します。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#####

- 原稿はADFのみセットすることができます。

- 片面コピーの場合は用紙2枚分に、両面コピーの場合は用紙の表裏にコピーすることができます。

#### インデックス付きの原稿を、インデックス用紙にコピーするには（［インデックス原稿］）

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [コピー]
    - [応用設定]
      - [原稿]
        - [インデックス原稿]

インデックス原稿を、インデックス部分を含めてインデックス紙にコピーします。

インデックス原稿は、原稿ガラスにセットします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | インデックス原稿を設定するときは、[ON]を選びます。あわせて、インデックス原稿のサイズを選びます。

#####

- インデックス紙をセットする（こちら）

#### カタログを複製するには（［カタログ原稿］）

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [コピー]
    - [応用設定]
      - [原稿]
        - [原稿設定]
          - [カタログ原稿]

ステープルを取外したカタログを両面原稿として読込んだあと、両面コピーし、元のカタログ同様、用紙の中央をステープルでとじます。

#####

- この設定は、オプションのフィニッシャー FS-539 SDを装着している場合に表示されます。