ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能 NFCを使ってAndroid端末と本機を連携させる

# NFCを使ってAndroid端末と本機を連携させる

- 本機のNFC機能を有効にする
- NFCを使ってKonica Minolta Mobile Printで本機に接続する
- NFCを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続する

## 本機のNFC機能を有効にする

NFCは、携帯情報端末などで数十センチ程度の機器間の接続に使う、近距離無線通信の規格です。

本機でNFCを使用できるように設定します。Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざすだけで、Android端末を本機に接続できます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[システム連携設定]-[モバイル連携設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[簡単接続設定] | モバイル端末と連携するための機能を設定します。 [NFC使用設定]：NFCを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[無線接続使用設定] | モバイル端末から本機に無線接続するために必要な情報を設定します。 [無線接続使用設定]：モバイル端末から本機に無線接続する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [無線接続方法]：モバイル端末と本機の無線接続の方法を設定します（初期値：[本体無線設定に従う]）。[個別設定]を選んだ場合は、以下の設定をします。 [SSID]：アクセスポイントのSSIDを入力します（半角32文字以内）。 [認証・暗号化アルゴリズム]：認証または暗号化に使用するアルゴリズムを選びます（初期値：[認証・暗号化なし]）。 [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]を選んだ場合は、[キー入力方式]と[WEPキー]を設定します。 [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]、[認証・暗号化なし]以外のアルゴリズムを選んだ場合は、[キー入力方式]と[パスフレーズ]を設定します。 [ネットワークI/F構成]が[無線のみ]に設定されている場合は、本機の無線設定の設定値を適用してペアリングを行うため、この設定は表示されません。
[タッチ連携アプリ設定] | Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざしたとき、優先して起動するアプリを選びます（初期値：[Konica Minolta Mobile Print]）。

## NFCを使ってKonica Minolta Mobile Printで本機に接続する

Android端末にインストールしたKonica Minolta Mobile Printで本機に接続する方法を説明します。

- Konica Minolta Mobile PrintのNFC端末設定を有効にしてください。

- Android端末の無線接続およびNFCを有効にしてください。

- 本機のNFC機能を有効にしてください（こちら）。

- 本機とAndroid端末が同じ無線LAN環境に接続していることを確認してください。

1. Android端末を起動します。

2. Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざします。

   - Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

   - Android端末に複数の対応アプリがインストールされている場合は、管理者によって優先して起動するように設定されているアプリが起動します。

   本機とのペアリングが開始され、アプリに本機が登録されます。

#####

- アプリの操作方法について詳しくは、アプリのヘルプをごらんください。

## NFCを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続する

Android端末にインストールしたbizhub Remote Accessで本機に接続する方法を説明します。

- Android端末の無線接続およびNFCを有効にしてください。

- 本機のNFC機能を有効にしてください（こちら）。

- [bizhub Remote Access設定]（こちら）で、bizhub Remote Accessを使った本機への接続を許可してください。

- 本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにAndroid端末を接続しておいてください。

1. Android端末を起動します。

2. Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざします。

   - Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

   - Android端末に複数の対応アプリがインストールされている場合は、管理者によって優先して起動するように設定されているアプリが起動します。

   本機とのペアリングが開始され、自動的に本機に接続されます。

#####

- アプリの操作方法について詳しくは、アプリのヘルプをごらんください。