ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すリセット時の動作を設定したい（管理者向け）

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# リセット時の動作を設定したい（管理者向け）

#### 設定がリセットされるまでの時間と、リセット後に表示されるモードを変更するには（［システムオートリセット］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [システムオートリセット]

本機を一定時間操作しなかったとき、入力したすべての設定（登録した設定は除く）をリセットするかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[システムオートリセット機能] | システムオートリセット機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[システムオートリセット時間] | リセットするまでの時間を設定します（初期値：[1]分、設定範囲：[1]～[9]分）。
[リセット後に表示する画面] | リセット後に優先して表示する画面を選びます（初期値：[トップメニュー]）。 この設定はクラシックスタイル画面のみ適用されます。
[スクリーンセーバー機能] | スクリーンセーバー機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 MarketPlaceアプリがインストールされている場合に表示されます。

#####

- ユーザー認証／部門管理を実施しているとき、または[セキュリティー強化設定]が有効なときは、[システムオートリセット時間]の設定値で、管理者設定モードおよびユーザー認証／部門管理モードからログアウトします。[システムオートリセット機能]をオフにした場合は、1分でログアウトします。

- [低電力設定]または[スリープ設定]を[1]分に設定している場合、[システムオートリセット時間]は表示されません。

#### 変更中の設定がリセットされるまでの時間を変更するには（［オートリセット］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [オートリセット]

コピー、ファクス／スキャン、ファクス、ボックス、Webブラウザーの各画面で一定時間操作しなかったとき、入力したすべての設定（登録した設定は除く）をリセットする場合は、オンにします（初期値：オン）。また、リセットするまでの時間を設定します（初期値：[1]分）。

#### 使用者変更時やADFへの原稿セット時などの条件で、設定をリセットするには（［モードリセット］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [モードリセット]

使用者変更時やADFへの原稿セット時などの条件で、設定をリセットするかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[通常/拡大表示共通初期設定] | 通常の画面表示と拡大表示の初期値を同時に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、[拡大表示初期設定]が表示されません。[コピー初期設定]または[ファクス/スキャン初期設定]で、各モードの初期値を変更すると、通常の画面表示と拡大表示の両方に適用されます。
[使用者変更] | キーカウンター、管理カードを抜いたときに、すべての設定（登録した設定は除く）を初期化する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ADF原稿セット] | ADFに原稿をセットしたときに、すべての設定（登録した設定は除く）をリセットする場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[次ジョブ] | ステープル設定、原稿セット／とじ方向の設定、送信時の設定を、ジョブごとにリセットするかどうかを選びます。 [ステープル設定]：ステープルを設定したジョブが終了したあと、設定を解除する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [原稿セット/とじ方向]：原稿セットやとじ方向を設定したジョブが終了したあと、設定を解除する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [送信後設定解除]：ファクス／スキャン送信設定で、ジョブごとに設定をリセットするとき、すべての設定を解除するか、宛先だけ解除するかを選びます（初期値：[全て解除]）。[ユーザーに確認]を選ぶと、設定や宛先を解除するどうかの確認画面を表示します。