ユーザーズガイド

検索

ホームプリント LPR接続で使う

# LPR接続で使う

- お使いになるための準備（管理者向け）
- プリンターの追加のしかた

## お使いになるための準備（管理者向け）

LPDが有効になっていることを確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## プリンターの追加のしかた

LPR接続でプリンターを追加する手順を説明します。

1. アップルメニューの[システム環境設定...]を選びます。

2. [ネットワーク]アイコンをクリックします。

3. Ethernetの設定画面を表示します。

   - [Ethernet]を選び、[詳細...]をクリックします。

4. [TCP/IP]タブをクリックします。

5. コンピューターを接続するネットワークの設定に応じて、設定方法とIPアドレスやサブネットマスクなどを設定します。

6. 画面左上のクローズボタンをクリックします。

   - [このサービスには未保存の変更があります]というメッセージが表示されたら[適用]をクリックします。

   続いて、コンピューターにプリンターを追加します。

7. アップルメニューの[システム環境設定...]を選びます。

8. [プリンタとスキャナ]アイコンをクリックします。

9. 画面左下の[＋]をクリックします。

   - [＋]をクリックした一覧から[ほかのプリンタまたはスキャナを追加...]または[プリンタまたはスキャナを追加...]を選択します。

10. [IP]または[IPプリンタ]をクリックします。

11. [プロトコル:]で[LPD(Line Printer Daemon)]を選びます。

12. [アドレス:]に本機のIPアドレスを入力します。

    IPアドレスで指定した本機に対応するプリンタードライバーが[ドライバ:]に表示されます。

    - プリンタードライバーが表示された場合は、手順14へ進みます。

    - プリンタードライバーが正しく表示されない場合は、手順13へ進みます。

13. プリンタードライバーを手動で選びます。

    - [ドライバ:]で[ソフトウェアを選択...]を選び、別ウィンドウで表示される一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。

14. [追加]をクリックします。

    以上で、プリンターの追加の完了です。続いて、[インストール可能なオプション]画面で、本機のオプション環境の設定をします。詳しくは、こちらをごらんください。