ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明基本設定
検索

# 基本設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [ファクス/スキャン設定]
      - [基本設定]

ファクス／スキャンに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[JPEG圧縮方法キー] | カラーで送信するときの圧縮方法の初期値を選びます（初期値：[標準]）。 データのサイズは[高画質]が最も大きく、[高圧縮]で最も小さくなります。
[白黒2値圧縮方法] | モノクロで送信するときの圧縮方法の初期値を、[MH]または[MMR]から選びます（初期値：[MMR]）。 [MH]は[MMR]に比べて、画像データサイズが大きくなります。[MMR]で保存したファイルをコンピューターで開けないときは、[MH]で保存します。
[コンパクトPDF/XPS圧縮方式] | コンパクトPDF形式またはコンパクトXPS形式で保存するときの圧縮方法を選びます（初期値：[標準]）。 データのサイズは[高画質]が最も大きく、[高圧縮]で最も小さくなります。
[ファクス/スキャン初期設定] | ファクス／スキャンモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 ファクス／スキャンモードのオプション設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、ファクス／スキャンモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 ファクス／スキャンモードのオプション設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[カラーTIFF形式] | 原稿データをTIFF形式で保存するときの圧縮方法を選びます（初期値：[TIFF(TTN2)]）。 [TIFF(TTN2)]で保存したファイルをコンピューターで開けないときは、[TIFF(modified TAG)]を選びます。
[送信文書名重複回避] | ファイル名に自動的に文字列を付加する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ユーザーがファイル名を指定して送信する場合に、送信先でのファイル名の重複を回避します。
[Distributed Scan PDF設定] | スキャンサーバーへ送信するときのファイル形式を、[PDF]または[コンパクトPDF]から選びます（初期値：[コンパクトPDF]）。 スキャンプロセスに設定されたファイル形式がPDF形式の場合に適用されます。
[Distributed Scan XPS設定] | スキャンサーバーへ送信するときのファイル形式を、[XPS]または[コンパクトXPS]から選びます（初期値：[XPS]）。 スキャンプロセスに設定されたファイル形式がXPS形式の場合に適用されます。