ユーザーズガイド

検索

ホームプリントコンピューターから直接印刷する（ダイレクトプリント）

# コンピューターから直接印刷する（ダイレクトプリント）

- ダイレクトプリントについて
- ダイレクトプリントのしかた

## ダイレクトプリントについて

ダイレクトプリントは、Web Connectionを使って、コンピューターまたはSMB共有フォルダーにあるファイルを直接本機に送信して印刷する機能です。

対応するファイル形式は、次のとおりです。
PDF（Ver.2.0）、JPEG、TIFF、XPS、PS、PCL、Text、OOXML（.docx/.xlsx/.pptx）、PPML（.ppml/.vdx/.zip）

#####

- Textファイルを印刷する場合、[基本設定]-[PDL設定]（こちら）を[自動]に設定する必要があります（初期値：[自動]）。

- Textファイルの場合、1バイト文字のみ対応しています。

- ダイレクトプリント機能でOOXMLファイルを印刷するときに、本機に内蔵されていない任意のOOXMLフォントを使用したい場合は、OOXMLフォントを本機に追加できます。追加できるOOXMLフォントの種類は、TrueTypeとOpenTypeです。OOXMLフォントの追加について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- [TIFF設定]（こちら）

## ダイレクトプリントのしかた

Webブラウザーを使ってWeb Connectionへ接続し、印刷するファイルを指示します。

1. Webブラウザーを使ってWeb Connectionへアクセスします。

   - Web Connectionへのアクセスのしかたについては、こちらをごらんください。

2. ユーザーモードにログインします。

   - ユーザーモードへのログインのしかたについては、こちらをごらんください。

3. [ダイレクトプリント]をクリックします。

4. [ファイルの選択]で、印刷するファイルを選びます。

   - [PC/モバイル端末から選択]：お使いのコンピューターまたはモバイル端末から印刷するファイルを選びます。

   - [SMBサーバーから選択]：[SMB一覧]をクリックし、SMB共有フォルダーから印刷するファイルを選びます。

5. 必要に応じて、印刷設定を変更します。

   - [基本設定]では、印刷部数、両面印刷、仕上りなどを設定します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
   [ソート] | 複数の部数を印刷するときに、1部ずつ区別して排紙するかどうかを選びます（初期値：[する]）。
   [仕分け] | 複数の部数を印刷するときに、1部ずつ位置をずらして排紙するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
   [給紙トレイ] | 印刷する用紙の給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
   [印刷面] | 用紙の印刷面を選びます（初期値：[片面]）。 [片面]：用紙の片面に印刷します。 [両面]：用紙の両面に印刷します。 [小冊子]：小冊子の形態になるように印刷します。原稿データの順番を並べ換え、見開きで両面印刷します。印刷後、用紙をまとめて2つ折りにすると、本のようなページ順になります。
   [原稿の向き] | アプリケーションソフトウェアで作った原稿の向きを指定します（初期値：[縦]）。
   [パンチ] | パンチ穴をあけるかどうかを選びます（初期値：[しない]）。パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます。
   [ステープル] | ステープルでとじるかどうかを選びます（初期値：[しない]）。ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます。
   [開き方向/とじ方向] | ステープルでとじたり、パンチ穴をあけたりするときに、とじ位置を選びます（初期値：[左とじ]）。
   [シート/ブック印刷] | Excelファイルを印刷するときに、現在選んでいるシートを印刷するか、ブック全体を印刷するかを選びます（初期値：[ブック全体]）。
   [ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 [行数]：1枚の用紙の縦方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。 [列数]：1枚の用紙の横方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。 [ページ倍率]：倍率を自動で調整するか、任意の倍率を指定してページを拡大または縮小するかを選びます（初期値：[自動]）。

   - [応用設定]の[出力方法]では、本機から原稿を印刷する方法を設定できます（初期値：[通常印刷]）。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [通常印刷] | 通常の印刷をするときに選びます。
   [ボックス保存] | 原稿を本機のボックスに保存するときに選びます。 [ボックス番号]：[ボックス一覧より選択]をクリックして、保存先のボックスを一覧から選びます。 [ファイル名]：ボックスに保存するときのファイル名を入力します。 [印刷の実行]：ボックスに保存すると同時に印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
   [セキュリティー印刷] | 機密性の高い文書を印刷するときに選びます。本機側で文書IDとパスワードを入力することによって印刷します。 [ID]：文書IDを入力します。 [パスワード]：パスワードを入力します。
   [確認印刷] | 大量の部数を印刷するときに選びます。1部だけ印刷して残りの部数の印刷を待機します。

#####

- パスワードが設定されたPDFファイルを印刷すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。パスワード暗号化PDFボックスに保存されたファイルの印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。