ユーザーズガイド

検索

ホームプリント本機で認証すると同時に印刷する（認証＆プリント）

# 本機で認証すると同時に印刷する（[認証＆プリント]）

- 認証＆プリントについて
- コンピューターで認証＆プリントを設定して印刷する

## 認証＆プリントについて

認証＆プリントは、ユーザー認証を導入している環境で、印刷データを本機のボックス（認証＆プリントボックス）に保存する機能です。すぐに印刷されないため、印刷物の紛失や置忘れを防ぐことができます。

ボックスから印刷するには、本機でユーザー認証を行う必要があるため、機密性の高い文書を印刷する場合に適しています。認証に成功すると、ログインユーザーの印刷データが自動的に印刷されるため、セキュリティーを強化するとともにスムーズな運用ができます。

#####

- [管理設定]-[認証＆プリント設定]（こちら）

- [削除時間設定]-[認証＆プリント削除時間設定]（こちら）

- [認証＆プリント印字後削除設定]（こちら）

## コンピューターで認証＆プリントを設定して印刷する

1ジョブで2999ページまでの文書を印刷できます。

1. [出力方法]画面の[ユーザー認証]にチェックをつけます。

2. [登録ユーザー]を選び、ユーザー名とパスワードを入力してから[OK]をクリックします。

3. [出力方法:]で[認証＆プリント]を選びます。

4. 印刷を実行します。

   認証&プリントボックスに保存されます。続いて、「本機で認証＆プリントジョブを印刷する」へ進みます。
   全ジョブを印刷する場合：こちら
   特定のジョブを印刷する場合：こちら
   認証装置をお使いの場合：こちら

   - 本機で印刷データの読込みが完了する前に、本機の画面から印刷の指示を出すことができます。ただし、印刷は本機で印刷データの読込みが完了したあと行われます。