ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 SIPサーバー設定
検索

# SIPサーバー設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [SIP設定]
        - [SIPサーバー設定]

SIPサーバーに接続するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[優先プロキシ設定] | SIPプロキシの優先サーバーに接続するための設定をします。 [アドレス形式] ：サーバーのアドレスを入力します。 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[5060]）。 [ユーザー名]：サーバーにログインするためのユーザー名を入力します。 [パスワード]：サーバーにログインするためのパスワードを入力します。
[代替プロキシ設定] | SIPプロキシの代替サーバーに接続するための設定をします。 [アドレス形式]：サーバーのアドレスを入力します。 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[5060]）。 [ユーザー名]：サーバーにログインするためのユーザー名を入力します。 [パスワード]：サーバーにログインするためのパスワードを入力します。
[レジストラ設定] | SIPレジストラサーバーに接続するための設定をします。 [アドレス形式]：サーバーのアドレスを入力します。 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[5060]）。 [ユーザー名]：サーバーにログインするためのユーザー名を入力します。 [パスワード]：サーバーにログインするためのパスワードを入力します。
[SIPサーバー接続確認] | 設定した内容で、サーバーへ接続できるかどうかを確認します。