ユーザーズガイド

検索

ホームプリント印刷物の仕上りを設定する

# 印刷物の仕上りを設定する

- ステープルでとじる（ステープル:）
- パンチ穴をあける（パンチ:）
- 用紙の中央をとじる（中とじ/折り:）
- 用紙を折る（中とじ/折り:）
- 小冊子のように印刷する（小冊子）
- 排紙先のトレイを指定する（排紙トレイ:）

## ステープルでとじる（[ステープル:]）

印刷した用紙を1部ずつステープル（コーナーまたは2点）でとじて排紙します。企画書など、1冊の資料として仕上げたい場合に便利です。

[レイアウト/仕上げ]の[ステープル:]にチェックをつけます。あわせて、ステープルの数ととじ位置を指定します。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- ステープルでとじる位置は、[レイアウト/仕上げ]の[開き方向/とじ方向:]で指定します。

## パンチ穴をあける（[パンチ:]）

印刷した用紙にファイリング用のパンチ穴（とじ穴）をあけて排紙します。ファイルなどで資料を整理したい場合に便利です。

[レイアウト/仕上げ]の[パンチ:]にチェックをつけます。あわせて、パンチ穴の数と位置を指定します。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- パンチ穴をあける位置は、[レイアウト/仕上げ]の[開き方向/とじ方向:]で指定します。

## 用紙の中央をとじる（[中とじ/折り:]）

印刷した用紙を、中とじして排紙します。

[レイアウト/ 仕上げ]の[中とじ/折り:]で[中とじ]を選びます。

ページの中央でとじられますので、ページ割付けされた原稿データを利用するか、[レイアウト/仕上げ]の[印刷種類:]で[小冊子]を組合わせて使います。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 用紙を折る（[中とじ/折り:]）

印刷した用紙を折り加工して排紙します。

中折り

三つ折り

[レイアウト/ 仕上げ]の[中とじ/折り:]で、折りかたを選びます。

ページ単位で折り加工する場合は、[折りページ指定]で、一度に折り加工するページ数を指定します。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- 原稿のページ数が本機の折り可能枚数より多い場合は、折り加工できません。

## 小冊子のように印刷する（[小冊子]）

小冊子の形態になるように、原稿データの順番を並換え、見開きで両面印刷します。印刷後、用紙をまとめて2つ折りにすると、本のようなページ順になります。

[レイアウト/仕上げ]の[印刷種類:]で[小冊子]を選びます。

#####

- 小冊子に折りたたんだときの仕上りサイズを、[用紙サイズ]で選びます。

- [レイアウト/仕上げ]の[章分け]を組合わせると、指定したページを表面に配置できます。

## 排紙先のトレイを指定する（[排紙トレイ:]）

[給紙トレイ/ 排紙トレイ]の[排紙トレイ:]で、排紙先のトレイを選びます。