ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクス宛先の指定

# 宛先の指定

- 直接入力して指定する
- 登録宛先から指定する
- 登録宛先を検索して指定する
- 送信履歴から指定する

## 直接入力して指定する

宛先情報を直接入力して指定します。

1. [+]をタップします。

2. 宛先情報を入力します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [宛先] | 宛先のアドレスを入力します。 [アドレス形式]で[IPアドレス/ホスト名]を選んだ場合、宛先のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」（ドメイン名も含めて入力します） [アドレス形式]で[SIP-URI/SIPユーザー名]を選んだ場合、宛先のSIP-URIを入力します。 入力例：「sip:abc@example.com」 SIPユーザー名のみ入力した場合は、宛先のドメイン名に本機のSIPドメイン名が使われます。
   [宛先種類] | 宛先の指定方法を選びます（初期値：[IPアドレス(ホスト名)入力]）。 [IPアドレス(ホスト名)入力]：宛先の呼出しを直接行う場合に選びます。 [SIP-URI(SIPユーザー名)入力]：宛先の呼出しをSIPサーバー経由で行う場合に選びます。
   [ポート番号] | [宛先種類]で[IPアドレス(ホスト名)入力]を選んだ場合、必要に応じてポート番号を変更します（初期値：[5060]）。
   [接続モード] | トランスポートプロトコルを選びます（初期値：[UDP]）。

3. [OK]をタップします。

## 登録宛先から指定する

宛先タブ（）には、本機に登録されている宛先の一覧が表示されます。検索文字を活用して表示を切換え、目的の宛先を指定します。詳しくは、こちらをごらんください。

## 登録宛先を検索して指定する

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。宛先の登録件数が多い場合は、宛先の登録名やアドレスの文字で検索して、目的の宛先を探します。詳しくは、こちらをごらんください。

## 送信履歴から指定する

履歴タブ（）をタップすると、送信履歴の一覧が表示されます。直前に送信した5件の履歴から、目的の宛先を指定します。詳しくは、こちらをごらんください。