ホーム > Web 設定ツール > 外部のアプリケーションと連携する > TCP Socketを使う

## TCP Socketを使う

### 設定の流れ

TCP Socketを介して本機と通信するアプリケーションを利用する場合に、本機のTCP Socket設定をします。

本機の証明書を登録していれば、本機とアプリケーションとの通信を、SSLで暗号化することもできます。

TCP Socketを介して連携する場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
TCP Socketの基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- SSLで通信する

参考

- 外部の認証サーバーを利用したユーザー認証を導入している場合は、SSL通信の設定が必要です。

### TCP Socketの基本設定をする

TCP Socketを介して通信するための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP Socket] | TCP Socketを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [ポート番号]：必要に応じて、TCP Socketのポート番号を変更します（初期値：[59158]）。

参考

- Web Connectionと本機の画面で、複数のポート番号を同時に変更すると、ポート番号重複エラーが表示されることがあります。ポート番号重複エラーが表示された場合は、一度にまとめて変更せず、1つずつ変更してください。

### SSLで通信する

本機とアプリケーションとのTCP Socketを介した通信を、SSLで暗号化します。

1
本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。

- 設定内容について詳しくは、SSL/TLSで通信するをごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、次の設定をします。

- [SSL/TLS使用]：SSLで通信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

- [ポート番号(SSL/TLS)]：必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します（初期値：[59159]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。