ホーム > ボックス > 文書を複合機にファイルで保存、利用する（ユーザーボックス） > ボックス内のファイルをネットワーク上で共有する（SMBファイル共有）

## ボックス内のファイルをネットワーク上で共有する（SMBファイル共有）

### SMBファイル共有について

SMBファイル共有は、本機をSMBサーバーとして動作させ、本機の共有ボックス内のファイルをネットワーク上で共有する機能です。

共有ボックスの[SMBフォルダーへの文書自動登録]を有効にすると、共有ボックスに対応するSMBフォルダーが本機のストレージに作成されます。その共有ボックスにファイルを保存すると、対応するSMBフォルダーにもファイルが自動的に保存されます。共有ボックスを介してSMBフォルダーに保存されたファイルは、コンピューターからネットワーク上のSMBフォルダーにアクセスして簡単に取出すことができます。

次の方法で共有ボックスに保存したファイルのみ、ネットワーク上で共有できます。

- ボックスモードから共有ボックスに保存したファイル

- スキャンモードから共有ボックスに保存したファイル

参考

- コピーモード、プリンタードライバー、USBメモリーから共有ボックスに保存したファイルは、ネットワーク上で共有できません。

### お使いになるための準備（管理者向け）

本機のSMBファイル共有機能を有効にし、共有ボックスのSMBフォルダーへの文書自動登録機能を有効にします。

設定のしかたについて詳しくは、ユーザーボックス内のファイルをSMBで共有するをごらんください。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[ボックス設定]-[SMBフォルダー内文書削除時間設定]

### コンピューターからSMBフォルダーにアクセスする

コンピューターからネットワーク上のSMBフォルダーをアクセスするのと同じように、共有ボックスのSMBフォルダーにアクセスします。

- 共有ボックスのSMBフォルダーの名前は、「ボックス番号(9桁)_ボックス名」となります。

- 共有ボックスにパスワードが設定されている場合、SMBフォルダーにアクセスするとき、次のIDとパスワードで認証します。

  - ID：ボックス番号

  - パスワード：ボックスに設定したパスワード

参考

- ボックス管理者を設定している場合、共有ボックスにパスワードが設定されていてもボックス管理者のIDとパスワードで認証することで、SMBフォルダーにアクセスできます。
- SMBフォルダーのファイルの総容量が、本機のストレージに確保している容量の90％を超えた場合、ボックス管理者のメールアドレスに通知されます。ボックス管理者のメールアドレスが設定されていない場合は、本機の管理者のメールアドレスに通知されます。

参照

- ボックス内のファイルをSMBフォルダーに再登録する

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。