ホーム > メンテナンス > 本機のお手入れをする

## 本機のお手入れをする

### スリットガラスの清掃

ADFを装着している場合に行います。
1
ADFを開きます。
2
乾いたきれいな布でスリットガラスの汚れを拭取ります。
重要

- スリットガラスに手を触れないでください。

3
ADFを閉じます。

### 原稿ガラス、操作パネル、ローラーの清掃

柔らかい布で表面を乾拭きし、汚れを拭取ります。

重要

- タッチパネルを傷めるおそれがあるため、操作パネルを強く押さえないでください。

注意

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。

### 外装カバー、原稿押えパッドの清掃

柔らかい布に家庭用中性洗剤をつけ、表面の汚れを拭取ります。

重要

- 原稿押えパッドの清掃に、ベンジンやシンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。