ホーム > 拡張機能 > モバイル端末と連携させる > スキャン関連のモバイル連携機能 > モバイル端末に登録されているメールアドレスを宛先として指定する（Address Link）

## モバイル端末に登録されているメールアドレスを宛先として指定する（Address Link）

### Address Link機能について

Address Linkは、モバイル端末のアドレス帳に登録されているメールアドレスを、bizhub Remote Accessを使って本機の画面に転送し、宛先として指定する機能です。

本機で読込んだ原稿データをモバイル端末のアドレス帳に登録されているメールアドレス宛に送信したいとき、Address Link機能を使うことで、本機の画面でメールアドレスを入力する手間を省くことができます。

参考

- この機能を使うには、モバイル端末にbizhub Remote Accessのインストールが必要です。

### お使いになるための準備（管理者向け）

Address Link機能を使うには、あらかじめ次の準備が必要です。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[bizhub Remote Access設定]で、bizhub Remote Accessを使った本機への接続を許可し、Address Link機能を有効にする

### Android端末でAddress Linkを実行する

NFCを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Address Linkを実行する手順を説明します。

本機のNFC機能を有効にしてください（本機のNFC機能を有効にする）。
本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにAndroid端末を接続しておいてください。
1
Android端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Address Link]をタップします。
2
アドレス帳からメールアドレスを選択します。

- アドレス帳が複数ある場合は、利用したいアドレス帳を選択し、メールアドレスを選択します。

- 一つの宛先に複数のメールアドレスが登録されている場合は、どのメールアドレスを使うかを選択する画面が表示されます。

3
Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざします。

- Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

4
bizhub Remote Accessで本機に接続されたことを確認します。
5
本機の画面で[スキャン宛先に使用]または[ボックス宛先に使用]をタップします。

- コピーモードのトップ画面またはスキャンモードのトップ画面を表示しているときに本機に接続すると、[スキャン宛先に使用]が表示されます。

- ボックスモードのファイル送信画面を表示しているときに本機に接続すると、[ボックス宛先に使用]が表示されます。

6
選択したメールアドレスが宛先として指定されていることを確認します。

### iOS端末でAddress Linkを実行する

Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Address Linkを実行する手順を説明します。

本機のBluetooth LE機能を有効にしてください（本機のBluetooth LE機能を有効にする）。
本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにiOS端末を接続しておいてください。
1
iOS端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Address Link]をタップします。

専用のアドレス帳が起動します。

2
アドレス帳からメールアドレスを選択します。
3
iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。
4
本機の画面で[スキャン宛先に使用]または[ボックス宛先に使用]をタップします。

- コピーモードのトップ画面またはスキャンモードのトップ画面を表示しているときに本機に接続すると、[スキャン宛先に使用]が表示されます。

- ボックスモードのファイル送信画面を表示しているときに本機に接続すると、[ボックス宛先に使用]が表示されます。

5
bizhub Remote Accessで[Send]をタップします。
6
選択したメールアドレスが本機に転送され、宛先として指定できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。