ホーム > PC-FAX > ファクスドライバーの設定項目 > ファクスドライバーにLDAPサーバーを登録する

## ファクスドライバーにLDAPサーバーを登録する

LDAPサーバーやWindows ServerのActive Directoryをお使いの場合は、ファクスドライバーにサーバーを登録することで、サーバーから送信先を検索して選べます。

ここでは、ファクスドライバーにサーバーを登録する手順を説明します。

1
ファクスドライバーの[プリンターのプロパティ]画面を表示します。

- [プリンターのプロパティ]画面の表示のしかたについては、[プリンターのプロパティ]画面の表示のしかたをごらんください。

2
[初期設定]タブの[LDAPサーバー登録...]をクリックします。
3
[新規]をクリックしてLDAPサーバーの情報を登録します。

- 詳しくは、[LDAPサーバー登録]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

4
[OK]をクリックします。

[LDAPサーバー登録]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[LDAPサーバー一覧] | 登録済みのLDAPサーバーの一覧を表示します。 [▲上へ]／[▼下へ]：選んだLDAPサーバーの表示位置を移動します。 [削除]：選んだLDAPサーバーを削除します。
[サーバーアドレス] | LDAPサーバーのアドレスを入力します。
[LDAPサーバー名称] | [LDAPサーバー一覧]に表示するLDAPサーバーの名前を入力します。 サーバーを選ぶときにわかりやすい名前をつけます。
[接続]タブ | LDAPサーバーへ接続するときの認証形式やポートの設定をします。
| [認証形式] | LDAPサーバーへログインするときの、認証形式を選びます。 お使いのLDAPサーバーで採用している認証形式に合わせて選びます。 [Anonymous]以外を選んだ場合は、認証情報を入力します。
[ポート設定] | 必要に応じて、LDAPサーバーのポート番号を変更します。 通常は、そのままお使いいただけます。 SSLで通信するときは、[SSLを使用する]にチェックをつけます。
[検索]タブ | LDAP検索するときの検索ベースや、通信のタイムアウト時間などを設定します。
| [タイムアウト時間(秒)] | 必要に応じて、LDAPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します。
[検索最大表示件数] | 必要に応じて、検索結果として表示する宛先の最大数を変更します。
[検索ベース] | 宛先を検索するときの、検索の起点を指定します。
[検索属性]タブ | LDAP検索するときに、名称、姓、名、ファクス番号、E-mail、会社名、組織名の各項目に対応する属性を入力します。

参照

- 送信先をLDAPサーバーから検索する

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。