ホーム > Web 設定ツール > 各種情報を登録する > データ管理ユーティリティーを使う > スタンプデータを管理する

## スタンプデータを管理する

データ管理ユーティリティーを使って、スタンプデータを登録／編集できます。スタンプデータは、8個まで管理できます。出荷時に本機に登録されているスタンプデータは、編集または削除できません。

1
Web Connectionのログイン画面で、[スタンプデータの管理]を起動します。

本機に登録されているスタンプデータの一覧が表示されます。

2
スタンプデータを登録／編集する場合は、[編集]をクリックします。

- [削除]をクリックすると、登録されているスタンプデータを削除します。[装置に書込み]をクリックして本機に書込むまでは、スタンプデータは削除されません。

3
スタンプデータを登録／編集し、[OK]をクリックします。

- 詳しくは、[スタンプ編集]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

- プレビューで結果を確認しながら編集できます。

4
[装置に書込み]をクリックすると、登録／編集したスタンプデータを本機に書込みます。

- [元に戻す]をクリックすると、編集前の状態に戻ります。

[スタンプ編集]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[スタンプ名] | スタンプの名前を入力します（半角16文字／全角8文字以内）。
[スタンプ画像ファイル] | スタンプとして使う画像ファイル（BMP）の場所を指定します。 [PC/モバイル端末から選択]：ファイルの参照ボタンをクリックし、お使いのコンピューターからインポートする画像ファイルを選びます。 [SMBサーバーから選択]：[SMB一覧]をクリックし、SMB共有フォルダーからインポートする画像ファイルを選びます。
[読込み] | スタンプ画像を拡大して表示します。画像の細かい部分を、確認できます。
[拡大率] | スタンプ画像の倍率を指定します。1％刻みで調整できます。

参考

[システム]をクリックすると、システムメニューを表示します。システムメニューでは、次のことができます。

- [オートプロテクト設定]：操作しないまま一定時間経過したときに、コンピューターの画面をロックします。画面をロックするまでの時間を変更できます。
- [エクスポート]：本機に登録されているデータを、ファイルとしてコンピューターに保存します。
- [SMBにエクスポート]：本機に登録されているデータを、ファイルとしてSMB共有フォルダーに保存します。
- [インポート]：ファイルに保存されたデータを本機に書込みます。
- [終了]：ユーティリティーを終了します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。