ホーム > プリント > その他の印刷方法 > コンピューターから直接印刷する（ダイレクトプリント）

## コンピューターから直接印刷する（ダイレクトプリント）

### ダイレクトプリントについて

ダイレクトプリントは、Web Connectionを使って、コンピューターまたはSMB共有フォルダーにあるファイルを直接本機に送信して印刷する機能です。

対応するファイル形式は、次のとおりです。
PDF（Ver.2.0）、JPEG、TIFF、XPS、PS、PCL、Text、OOXML（.docx/.xlsx/.pptx）、PPML（.ppml/.vdx/.zip）

参考

- Textファイルを印刷する場合、[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[基本設定]で、[PDL設定]を[自動]に設定する必要があります（初期値：[自動]）。
- Textファイルの場合、1バイト文字のみ対応しています。
- ダイレクトプリント機能でOOXMLファイルを印刷するときに、本機に内蔵されていない任意のOOXMLフォントを使用したい場合は、OOXMLフォントを本機に追加できます。追加できるOOXMLフォントの種類は、TrueTypeとOpenTypeです。OOXMLフォントの追加について詳しくは、フォント／マクロデータを追加するをごらんください。

関連設定

- [設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[TIFF設定]

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[プリンター設定]-[ダイレクトプリント設定]

### ダイレクトプリントのしかた

Webブラウザーを使ってWeb Connectionへ接続し、印刷するファイルを指示します。

1
Webブラウザーを使ってWeb Connectionへアクセスします。

- Web Connectionへのアクセスのしかたについては、アクセスのしかたをごらんください。

2
ユーザーモードにログインします。

- ユーザーモードへのログインのしかたについては、ログインのしかたをごらんください。

3
[ダイレクトプリント]をクリックします。
4
[ファイルの選択]で、印刷するファイルを選びます。

- [PC/モバイル端末から選択]：お使いのコンピューターまたはモバイル端末から印刷するファイルを選びます。

- [SMBサーバーから選択]：[SMB一覧]をクリックし、SMB共有フォルダーから印刷するファイルを選びます。

5
必要に応じて、印刷設定を変更します。

- [基本設定]では、印刷部数、両面印刷、仕上りなどを設定します。詳しくは、[基本設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

- [応用設定]では、本機から原稿を印刷する方法を設定できます。詳しくは、[応用設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

6
[OK]をクリックします。

[基本設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[ソート] | 複数の部数を印刷するときに、1部ずつ区別して排紙するかどうかを選びます（初期値：オン）。
[仕分け] | 複数の部数を印刷するときに、1部ずつ位置をずらして排紙するかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[給紙トレイ] | 印刷する用紙の給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[印刷面] | 用紙の印刷面を選びます（初期値：[片面]）。 [片面]：用紙の片面に印刷します。 [両面]：用紙の両面に印刷します。 [小冊子]：小冊子の形態になるように印刷します。原稿データの順番を並べ換え、見開きで両面印刷します。印刷後、用紙をまとめて2つ折りにすると、本のようなページ順になります。
[原稿の向き] | アプリケーションソフトウェアで作った原稿の向きを指定します（初期値：[縦]）。
[パンチ] | パンチ穴をあけるかどうかを選びます（初期値：[しない]）。パンチ穴をあける場合は、パンチ穴の数を選びます。
[ステープル] | ステープルでとじるかどうかを選びます（初期値：[しない]）。ステープルでとじる場合は、ステープル数を選びます。
[開き方向/とじ方向] | ステープルでとじたり、パンチ穴をあけたりするときに、とじ位置を選びます（初期値：[左とじ]）。
[シート/ブック印刷] | Excelファイルを印刷するときに、現在選んでいるシートを印刷するか、ブック全体を印刷するかを選びます（初期値：[ブック全体]）。
[ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 [行数]：1枚の用紙の縦方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。 [列数]：1枚の用紙の横方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。 [ページ倍率]：倍率を自動で調整するか、任意の倍率を指定してページを拡大または縮小するかを選びます（初期値：[自動]）。

[応用設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[出力方法] | 原稿を印刷する方法を選びます。（初期値：[通常印刷]）。
| [通常印刷] | 通常の印刷をするときに選びます。
[ボックス保存] | 原稿を本機のボックスに保存するときに選びます。 [ボックス番号]：[ボックス一覧より選択]をクリックして、保存先のボックスを一覧から選びます。 [ファイル名]：ボックスに保存するときのファイル名を入力します。 [印刷の実行]：ボックスに保存すると同時に印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[セキュリティー印刷] | 機密性の高い文書を印刷するときに選びます。本機側で文書IDとパスワードを入力することによって印刷します。 [ID]：文書IDを入力します。 [パスワード]：パスワードを入力します。
[確認印刷] | 大量の部数を印刷するときに選びます。1部だけ印刷して残りの部数の印刷を待機します。

参考

- パスワードが設定されたPDFファイルを印刷すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。パスワード暗号化PDFボックスに保存されたファイルの印刷のしかたについて詳しくは、ボックス内のファイルを印刷／保存するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。