ホーム > 本機について > オプションの各部の名前とはたらき > フィニッシャー FS-P04の使い方

## フィニッシャー FS-P04の使い方

オプションのフィニッシャー FS-P04を利用すると、印刷した用紙のコーナーをステープルで簡単にとじることができます。企画書など、1冊の資料として仕上げたい場合に便利です。

ステープルでとじるときは、用紙のコーナーをフィニッシャーにセットします。

重要

- 繰返しステープルを行う場合は、フィニッシャー内部の温度上昇を抑制するため、1回のステープルのあと3秒以上待機してから次の用紙をセットしてください。

参考

- 1度にステープルできる用紙の枚数は、20枚（普通紙（90 g/m2（23-15/16 lb）））までです。
- 本機が節電状態になっているときは、フィニッシャーが動作しません。電源キーを押して節電状態を解除してください。それでもフィニッシャーが動作しない場合は、本機の電源をOFF/ONして、フィニッシャーをリセットしてください。
- フチなし画像が印刷された用紙の場合、センサーが感知できず、ステープルできません。フチなし画像が印刷された用紙はセットしないでください。

参照

- ステープルカートリッジの交換
- 針づまりが発生したとき

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。