ホーム > プリント > その他の印刷方法 > USBメモリーから直接印刷する

## USBメモリーから直接印刷する

### USBメモリーからの印刷について

本機にUSBメモリーを接続し、USBメモリーに保存されているファイルを指定して印刷できます。

### 使用できるUSBメモリーの条件

使用できるUSBメモリーの条件について詳しくは、使用できるUSBメモリーの条件をごらんください。

### 印刷のしかた

対応するファイル形式は、次のとおりです。
PDF*、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML（.docx/.xlsx/.pptx）、PPML（.ppml/.vdx/.zip）
* 暗号化されたPDFや、サーチャブルPDF、アウトラインPDFも印刷できます。

1
本機にUSBメモリーを接続します。

USBメモリー内のファイルの一覧が表示されます。

重要

- 本機の起動中は、USBメモリーの抜き差しはしないでください。

2
印刷したいファイルをタップします。
3
必要に応じて、印刷のオプション設定をします。

- 詳しくは、[USBメモリー印刷]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

4
スタートキーで印刷を開始します。
5
パスワードで暗号化されたPDFファイルを印刷する場合は、パスワードを入力します。
6
印刷が完了したら、本機からUSBメモリーを取外します。

[USBメモリー印刷]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[カラー] | 印刷する色を選びます（初期値：[フルカラー]）。
[用紙] | 印刷する用紙の給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
[両面設定] | 用紙の印刷面を選びます（初期値：[片面]）。
[ステープル]／[パンチ] | ステープルとパンチを設定します（初期値：[しない]）。
[ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。

参考

- 1200 dpiで保存されたファイルを印刷する場合は、600 e 600 dpiに変換されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。