ホーム > スキャン > コンピューターの共有フォルダーに送信する（SMB送信） > こんな送信のしかたがあります > Active Directoryのシングルサインオン環境で送信する

## Active Directoryのシングルサインオン環境で送信する

### シングルサインオンについて

Active Directoryによるユーザー認証を導入している場合は、本機でシングルサインオンを設定できます。

Active Directoryの外部サーバー認証で本機にログインすれば、SMB送信を行うとき、再度認証情報（ユーザーIDとパスワード）を入力しなくても共有フォルダーへ送信できます。

### お使いになるための準備（管理者向け）

シングルサインオン設定を有効にします。

設定のしかたについて詳しくは、SMB送信のシングルサインオン環境を構築するをごらんください。

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[スキャン(PCへ送信)]をタップします。
3
宛先情報を直接入力して指定します。

- このときユーザーIDとパスワードの入力は不要です。宛先の指定のしかたについて詳しくは、直接入力して指定するをごらんください。

4
必要に応じて、送信のオプション設定をします。
5
スタートキーで送信を開始します。

- ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。