ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > Windows環境で印刷するための準備 > ネットワーク接続で使用するための準備（管理者向け）

## ネットワーク接続で使用するための準備（管理者向け）

### ネットワーク接続を確認する

本機がネットワークに接続されていることを確認します。確認のしかたについて詳しくは、ネットワーク接続を確認するをごらんください。

### ネットワーク印刷の使用環境を設定する

使用する印刷プロトコルに応じて、本機の設定を変更します。

インストーラーを使うと、標準印刷（Port9100）で印刷できる状態になります。特に指定がない場合は、標準印刷（Port9100）を使用してください。

印刷方法 | 説明
--- | ---
標準印刷（Port9100） | RAWポート番号が指定されていることを確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。 設定のしかたについて詳しくは、Port9100印刷の使用環境を設定するをごらんください。
インターネット印刷（IPP） | IPPの使用環境を確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。 設定のしかたについて詳しくは、IPP印刷の使用環境を設定するをごらんください。
セキュリティー印刷（IPPS） | IPPSの使用環境を設定します。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化します。 設定のしかたについて詳しくは、IPP印刷の使用環境を設定するをごらんください。

参考

- インストーラーを使ってインターネット印刷（IPP）、セキュリティー印刷（IPPS）をセットアップすることはできません。
- IPv6環境では、インターネット印刷（IPP）は対応していません。

### プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可する

OpenAPIの認証機能を無効にします（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。

プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可すると、本機のオプション装着状態や認証設定の有無などを、プリンタードライバーが自動で取得します。

OpenAPIの設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[OpenAPI設定]-[OpenAPI設定]で行います。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[プリンター設定]-[装置情報取得用アカウント設定]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。