ホーム > トラブルシューティング > コピーのトラブル > おもなメッセージと処理のしかた

## おもなメッセージと処理のしかた

メッセージ | 原因 | 処理のしかた
--- | --- | ---
[原稿ガラス上に原稿が残っています。] | 原稿ガラスに原稿を置忘れています。 | 原稿ガラスの原稿を取除いてください。
[最適用紙がありません。用紙を選択してください。] | 適合するサイズの用紙が給紙トレイにセットされていません。 | 他のサイズの用紙を選択するか、適合するサイズの用紙をセットしてください。
[手差しに用紙をセットしてください。] | 適合するサイズの用紙が手差しトレイにセットされていません。 | 適合するサイズの用紙を手差しトレイにセットしてください。
[原稿サイズが検出できません。用紙を選択してください。] | 原稿が正しくセットされていません。 | 原稿を正しくセットしてください。
不定形サイズまたは、検出できない小サイズの原稿を使用しています。 濃い（黒い）原稿は正しく検出できない場合があります。 | 用紙を選択して、コピーしてください。
[用紙に画像が収まりません。原稿の方向を変えてセットしなおしてください。] | 画像が用紙に収まらない向きに原稿がセットされています。 | 原稿を90度回転させて、セットしなおしてください。
[排紙トレイの用紙を取り除く必要があります。→のトレイの用紙を取り除いてください。継続キーで再開、削除キーでジョブ削除できます。] | が表示されているトレイの容量が最大積載量に達したため、コピーができません。 | が表示されているトレイ上の用紙をすべて取除いてください。
[ログインするユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]キーまたは[ID]キーを押してください。] | ユーザー認証されています。ユーザー名と正しいパスワードを入力しないと、コピーはできません。 | ユーザー名と正しいパスワードを入力してください。
[ログインする部門名とパスワードを入力し、[ログイン]キーまたは[ID]キーを押してください。] | 部門管理されています。部門名と正しいパスワードを入力しないと、コピーはできません。 | 部門名と正しいパスワードを入力してください。
[部門別カウンターが上限値です。] | 部門で印刷できる枚数が制限されており、その上限に達しました。 | 本機の管理者に連絡してください。
[→部が開いています。確実に閉めてください。] | 本機のドアやカバーが開いているかオプションが確実に閉まっていないため、コピーができません。 | が表示されている本機のドアやカバー、オプションのドアやカバーを確実に閉めてください。
[トナーカートリッジをセットしてください] | トナーカートリッジが正しくセットされていません。 | 各消耗品および交換部品をセットしなおしてください。または、サービス実施店にご連絡ください。
[用紙を補給してください。] | 表示されているトレイに用紙がありません。 | 表示されているトレイに用紙を補給してください。
[ステープル針がありません。ステープルカートリッジを交換するか、ステープルを解除してください。] | ステープル針がなくなりました。 | ステープルカートリッジを交換してください。
[紙づまりが発生しました。表示に従って、用紙を取り除いてください。詳しい方法は、ガイダンスで確認できます。] | 紙づまりが発生したため、コピーができません。 | ガイダンス（説明）に従って、つまっている用紙を取除いてください。
[パンチキットのくずボックスがいっぱいです。パンチくずを廃棄してください。] | パンチくずがいっぱいになりました。 | パンチ廃棄ボックスにたまったパンチくずを処理してください。
パンチ廃棄ボックスがセットされていません。 | パンチ廃棄ボックスをセットしてください。
[以下の原稿枚数を戻してください。] XX | 紙づまり処理が終わったあと、ADFから排紙された原稿を戻す必要があります。 | 表示枚数の原稿をADFにセットしなおしてください。
[トラブルが検出されました。前ドアを開閉し解除してください。解除できない場合は、サービスにトラブルコードを連絡してください。] | 本機に何らかのトラブルが発生し、コピーできません。 | 画面のメッセージに従って、トラブル処理をしてください。 処理または解除できない場合は、画面に表示されているトラブルコードをサービス実施店にご連絡ください。
[トラブルが検出されました。主電源をOFF / ONして解除してください。解除できない場合は、サービスにトラブルコードを連絡してください。]
[トラブルが検出されました。サービスにトラブルコードを連絡してください。] | 本機に何らかのトラブルが発生し、コピーできません。 | 画面に表示されているトラブルコードをサービス実施店にご連絡ください。
[ADF左側のスリットガラスを乾いた布で清掃してください｡この状態のまま､操作を継続すると､出力画像に筋が発生する可能性があります] | スリットガラスが汚れています。 | スリットガラスを柔らかな布で乾拭きしてください。
[不正アクセスのため、入力した認証情報は無効です。管理者に連絡してください。] | 認証に指定回数連続失敗したため、認証情報が無効となっています。 | 本機の管理者に連絡してください。
[ジョブログが上限に達しています。管理者に連絡してください。] | ジョブログの書込み領域が上限に達しています。 | Web Connectionでジョブログの取得を行ってください。
[アニメーションガイドデータがありません。サービスに連絡してください。] | アニメーションガイドデータがインストールされていません。 | アニメーションガイドデータのインストールについては、サービス実施店にご連絡ください。
[予備のトナーカートリッジを用意してください。] | トナーが残り少なくなりました。 | 保守契約に従って、予備のトナーカートリッジを用意してください。
[トナーカートリッジの交換時期です。] | トナーが残り少なくなりました。 | 保守契約に従って、表示されているトナーカートリッジを交換してください。
[トナーがなくなりました。ガイダンスに従って、トナーカートリッジを交換してください。] | トナーがなくなりました。 | 保守契約に従って、表示されているトナーカートリッジを交換してください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。