ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな受信のしかたがあります > 掲示板に登録されたファイルを受信する（[ポーリング受信]）

## 掲示板に登録されたファイルを受信する（[ポーリング受信]）

### ポーリング受信（掲示板）について

ポーリング受信（掲示板）は、送信元の掲示板ボックスに登録されているポーリング用のファイルを、本機から指示して受信する機能です。

ポーリング受信する場合、通信料金は受信側が負担します。

参考

- ポーリング受信（掲示板）機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ECM OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、Fコード送信

参照

- ポーリング用のファイルを掲示板に登録する（[ポーリング送信]）

### 操作の流れ

1
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
2
宛先を指定します。
3
[応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング受信]をタップし、[ON]をタップします。
4
[掲示板]をタップし、相手機の掲示板ボックスのボックス番号を入力してから、[OK]をタップします。
5
スタートキーで受信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。